REL_54.08.20_A1000_Neomoto_small_PL


Grupy kodowe pochodzą z firmware made by Giro: 
CG 14 z REL_54.07.11 
CG 11 z REL_54.08.09
obie poddane zostały znacznej modyfikacji.

Pod względem poprawności działania firmware zostało sprawdzone zarówno po wgraniu na 54.07.11 jak i na 54.08.09 
- w obu przypadkach działa prawidłowo i stabilnie.  
Jednak w zwiazku z różnicami pomiędzy zawartością pozostałych grup kodowych obu flashy 
- telefon może zachować specyficzne właściwości charakterystyczne dla flasha który posłużył jako bazowy.  

Osobiście preferuję wgranie 54.08.20 na 54.07.11_FULL

Przed instalacją flasha należy odinstalować aplikacje:
Appicker Config
BlueEyes 
oraz usunąć z dysku telefonu katalogi: 
c:\system\Apps\BlueEyes    lub:  d:\system\Apps\BlueEyes
c:\documents\BlueEyes      lub:  d:\documents\BlueEyes 


- Firmware w wersji SMALL nie kasuje zawartości dysku C:\ telefonu 

- Firmware "SMALL" instaluj tylko jeśli już masz wcześniej wgrany flash z seri: 54.xx.xx
  Jeśli posiadasz inną wersję firmware musisz wykonać pełny flash telefonu wersją: REL_54.xx.xx_FULL

- Firmware nie zakłada simloka

- Po flashowaniu należy do odpowiednich katalogów na dysku c: wgrać załączone dźwięki systemowe 
  i w aplikacji kamera wybrać docelowy folder do zapisywania wykonanych zdjęć   

- Wszelkie czynności jakie podejmujesz w związku z instalowaniem firmware robisz wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z instalacją i użytkowaniem firmware.


Zmiany:

- zmienione ikony dolnej belki (made by. Ilear)
- zmienione tło górnej belki   (made by. Ilear)
- zmienione domyślne tapety
- zmieniona klawiatura telefonu
- zmieniona tarcza zegara
- zmienione niektóre ikonki i wygląd aplikacji
- dzwonki osobiste przekierowane na kartę pamięci 
- usunięto katalog Packages
- usunięto aplikację DiskCleaner
- zintegrowano aplikację BlueEyes

Możliwości zmian:

Ikony
c:\system\data\QSBMsg.mbm.................-Sms/mail
c:\system\data\QSBVK.mbm..................-keyboard
c:\system\data\QSBLocation.mbm............-GPS
c:\system\data\qsbnetworksignallevel.mbm..-network
c:\system\data\qsbtelephony.mbm...........-call
c:\system\data\QSBAlertMode.mbm...........-sound
c:\system\data\QSBBattery.mbm.............-battery
c:\system\data\qsbbluetooth.mbm...........-bluetooth


Dźwięki
c:\System\accconn.wav...........- podłączenie USB
c:\System\accdisc.wav...........- odłączenie  USB
c:\System\btconn.wav............- podłaczenie bluetoth
c:\system\extpower.wav..........- podłączenie ładowania
c:\system\data\lowbatt.wav......- słaba bateria
c:\System\Data\VolumeChirp.wav..- ciszej/głośniej

Ponadto:
- c:\system\programs\qsplash.mbm........- animacja startowa
- zmiana ikon .aif wbudowanych aplikacji (nie dotyczy BlueEyes; ScreenCapture; TaskSpy; PicselViewer) 

I ZUPEŁNE NOWOŚCI:

- c:\system\apps\QTime\QTime.mbm.........................- tarcza zegara
- c:\system\apps\Appicker\Appicker.mbm...................- tło górnej belki
- Nowa opcja w belce Launcher'a - "Ustawienia"(Preferences)..- zmiana skrótów do aplikacji na górnej belce




Dziękuję Payti,Syntax,Ilear za okazaną pomoc oraz Giro za wkład w rozwój firmware.
 
Specjalne podziękowania dla Francis'a Bonnin autora BlueEyes za zgodę na integrację aplikacji z firmware.
BlueEyes jest udostępniony na zasadach licencji "Donation Ware" zobacz : http://gnese.free.fr/SymbianProjects/?language=fr

Ikony dolnej belki, tło górnej oraz załączony skin Trackera są autorstwa Ilear'a
Nazwa 'Neomoto' pochodzi od załączonego skinu i dzięki uprzejmości Ilear'a została użyczona temu firmware.


FIRMWARE ZOSTAŁ STWORZONY WYŁĄCZNIE W CELACH NAUKOWO-EDUKACYJNYCH I MA NA CELU JEDYNIE ROZWÓJ WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI. 
CZERPANIE JAKICHKOLWIEK KORZYŚCI ORAZ KOMERCYJNE ROZPOWSZECHNIANIE JEST SUROWO ZABRONIONE!!!

Więcej info na: http://payti.one.pl/forum
                http://www.myuiq.pl/po/news.php

Pozdrawiam Brodziek

