MPH_ADD_CHN_ASSIGN_REQ
  channel_desc{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  frequency_list{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  starting_time{ start_time_present UDEC 1 start_time{ n32 UDEC 1 n51 UDEC 1 n26 UDEC 1 } }  0
MPH_ASYNC_HO_REQ
  handover_command{ cell_description{ ncc UDEC 1 bcc UDEC 1 bcch_carrier UDEC 2 } 
  channel_desc_1{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  channel_mode_1 UDEC 1 
  starting_time{ start_time_present UDEC 1 start_time{ n32 UDEC 1 n51 UDEC 1 n26 UDEC 1 } } 
  ho_acc UDEC 1 txpwr UDEC 1 report_time_diff UDEC 1 
  frequency_list{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  channel_desc_2{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  channel_mode_2 UDEC 1 
  UNUSED PAD 1 frequency_list_bef_sti{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  channel_desc_1_bef_sti{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  channel_desc_2_bef_sti{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  cipher_mode UDEC 1 a5_algorithm UDEC 1 }  0
MPH_CHANGE_FREQUENCY
  channel_desc{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  frequency_list{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  starting_time{ start_time_present UDEC 1 start_time{ n32 UDEC 1 n51 UDEC 1 n26 UDEC 1 } }  0
MPH_CHANNEL_ASSIGN_REQ
  channel_desc_1{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  channel_mode_1 UDEC 1 txpwr UDEC 1 
  frequency_list{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  starting_time{ start_time_present UDEC 1 start_time{ n32 UDEC 1 n51 UDEC 1 n26 UDEC 1 } } 
  channel_desc_2{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  channel_mode_2 UDEC 1 
  UNUSED PAD 1 frequency_list_bef_sti{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  channel_desc_1_bef_sti{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  channel_desc_2_bef_sti{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  cipher_mode UDEC 1 a5_algorithm UDEC 1  0
MPH_CHANNEL_MODE_MODIFY_REQ
  subchannel UDEC 1 channel_mode UDEC 1  0
MPH_IMMED_ASSIGN_REQ
  channel_desc{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  timing_advance UDEC 1 
  UNUSED PAD 1 frequency_list{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  plmn_permitted UDEC 1 
  starting_time{ start_time_present UDEC 1 start_time{ n32 UDEC 1 n51 UDEC 1 n26 UDEC 1 } } 
  UNUSED PAD 1 frequency_list_bef_sti{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  maio_bef_sti UDEC 1 power_control_ind UDEC 1 dtx_allowed UDEC 1 
  radio_link_timeout UDEC 1  0
MPH_PRE_SYNC_HO_REQ
  handover_command{ cell_description{ ncc UDEC 1 bcc UDEC 1 bcch_carrier UDEC 2 } 
  channel_desc_1{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  channel_mode_1 UDEC 1 
  starting_time{ start_time_present UDEC 1 start_time{ n32 UDEC 1 n51 UDEC 1 n26 UDEC 1 } } 
  ho_acc UDEC 1 txpwr UDEC 1 report_time_diff UDEC 1 
  frequency_list{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  channel_desc_2{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  channel_mode_2 UDEC 1 
  UNUSED PAD 1 frequency_list_bef_sti{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  channel_desc_1_bef_sti{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  channel_desc_2_bef_sti{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  cipher_mode UDEC 1 a5_algorithm UDEC 1 } 
  nci UDEC 1 timing_advance_valid UDEC 1 timing_advance UDEC 1 UNUSED PAD 1  0
MPH_PSEUDO_SYNC_HO_REQ
  handover_command{ cell_description{ ncc UDEC 1 bcc UDEC 1 bcch_carrier UDEC 2 } 
  channel_desc_1{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  channel_mode_1 UDEC 1 
  starting_time{ start_time_present UDEC 1 start_time{ n32 UDEC 1 n51 UDEC 1 n26 UDEC 1 } } 
  ho_acc UDEC 1 txpwr UDEC 1 report_time_diff UDEC 1 
  frequency_list{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  channel_desc_2{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  channel_mode_2 UDEC 1 
  UNUSED PAD 1 frequency_list_bef_sti{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  channel_desc_1_bef_sti{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  channel_desc_2_bef_sti{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  cipher_mode UDEC 1 a5_algorithm UDEC 1 } 
  nci UDEC 1 real_time_difference UDEC 1  0
MPH_SYNC_HO_REQ
  handover_command{ cell_description{ ncc UDEC 1 bcc UDEC 1 bcch_carrier UDEC 2 } 
  channel_desc_1{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  channel_mode_1 UDEC 1 
  starting_time{ start_time_present UDEC 1 start_time{ n32 UDEC 1 n51 UDEC 1 n26 UDEC 1 } } 
  ho_acc UDEC 1 txpwr UDEC 1 report_time_diff UDEC 1 
  frequency_list{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  channel_desc_2{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  channel_mode_2 UDEC 1 
  UNUSED PAD 1 frequency_list_bef_sti{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  channel_desc_1_bef_sti{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  channel_desc_2_bef_sti{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  cipher_mode UDEC 1 a5_algorithm UDEC 1 } 
  nci UDEC 1 UNUSED PAD 1  0
MPH_UPDATE_BA_LIST
  bcch_allocation{ num_of_chans UDEC 2 chan_number{ A ARRAY 32 [ CHAN_LIST UDEC 2 ] } } 
  pwrc UDEC 1 radio_link_timeout UDEC 1 plmn_permitted UDEC 1 full_rate_dtx_allowed UDEC 1 
  multi_band_report UDEC 1 half_rate_dtx_allowed UDEC 1 multi_rat_report UDEC 1 
  search_priority_3g UDEC 1  0
MPH_RXLEV_REQ
  rf_list{ num_of_chans UDEC 2 chan_number{ A ARRAY 32 [ CHAN_LIST UDEC 2 ] } } 
  UNUSED PAD 2 no_samples_rqd DEC 4 min_duration DEC 4 PGSM_rqd UDEC 1 
  EGSM_rqd UDEC 1 PCN1800_rqd UDEC 1 PCS1900_rqd UDEC 1  0
MPH_IDLE_MODE_REQ
  Param1 UDEC 2 Param2 UDEC 1 
  UNUSED PAD 1 Param3{ valid UDEC 1 
  UNUSED PAD 1 paging_par{ Present{ PAGING_PARpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 142 [ PAGING_PAR UDEC 1 ] } } 
  Param4{ valid UDEC 1 
  UNUSED PAD 1 paging_par{ Present{ PAGING_PARpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 142 [ PAGING_PAR UDEC 1 ] } } 
  Param5 DEC 4 Param6{ txpwr UDEC 1 UNUSED PAD 3 page_mode DEC 4 } 
  Param7{ alpha UDEC 1 UNUSED PAD 3 pc_meas_chan DEC 4 t_avg_w UDEC 1 t_avg_t UDEC 1 
  n_avg_i UDEC 1 pb UDEC 1 page_mode DEC 4 bs_prach_blks UDEC 1 multiband_report UDEC 1 
  txpwr UDEC 1 UNUSED PAD 1 nmo DEC 4 } 
  Param8{ num_of_chans UDEC 2 chan_number{ A ARRAY 32 [ CHAN_LIST UDEC 2 ] } } 
  Param9{ chan_sel{ Present{ CHN_SELpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 2 [ CHN_SEL UDEC 1 ] } 
  channel_type UDEC 1 subchannel UDEC 1 timeslot_no UDEC 1 tsc UDEC 1 } 
  Param10{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } }  0
MPH_UPD_CELL_PARAM_REQ
  Param1 UDEC 1 Param2 UDEC 1 UNUSED PAD 2 Param3 DEC 4 Param4 UDEC 1 
  UNUSED PAD 1 Param5{ num_of_chans UDEC 2 chan_number{ A ARRAY 32 [ CHAN_LIST UDEC 2 ] } } 
  Param6 UDEC 1 Param7 UDEC 1 Param8 UDEC 1 Param9 UDEC 1 Param10 DEC 4 
  Param11 UDEC 1 Param12 UDEC 1  0
MPH_UPDATE_PAGING_PARAMS
  Param1 DEC 4 
  Param2{ valid UDEC 1 
  UNUSED PAD 1 paging_par{ Present{ PAGING_PARpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 1 union ARRAY 142 [ PAGING_PAR UDEC 1 ] } } 
  UNUSED PAD 2 Param3 DEC 4  0
MPH_SYSINFO_CNF
  Param1 UDEC 2 Param2 UDEC 1 Param3 UDEC 1 
  Param4{ block_format DEC 4 radio_block{ A ARRAY 54 [ R_BLOCK UDEC 1 ] } UNUSED PAD 2 } 
  Param5 UDEC 1 Param6 UDEC 1  0
MPH_DATA_IND
  Param1 UDEC 2 Param2 UDEC 1 Param3 UDEC 1 
  Param4{ block_format DEC 4 radio_block{ A ARRAY 54 [ R_BLOCK UDEC 1 ] } UNUSED PAD 2 } 
  Param5 UDEC 1 Param6 UDEC 1 UNUSED PAD 2 Param7 UDEC 4  0
MPH_NCELL_RXLEV_IND
  ncell_meas{ A ARRAY 32 [ A{ bcch_freq UDEC 2 bsic UDEC 1 rxlev UDEC 1 } ] }  0
PH_CHN_REL_REQ
  Param1 DEC 4 Param2 DEC 4  0
PH_CONNECT_REQ
  Param1 DEC 4 Param2 DEC 4 
  Param3{ physical_pars_aft_sti{ hopping UDEC 1 UNUSED PAD 1 arfcn UDEC 2 maio UDEC 1 hsn UDEC 1 
  mobile_allocation{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  tsc UDEC 1 UNUSED PAD 1 } 
  power_cntrl_pars{ alpha UDEC 1 gamma_ch_list{ A ARRAY 8 [ GAMMA_VALUE_ARRAY UDEC 1 ] } } 
  dl_power_cntrl_pars{ present UDEC 1 p0 UDEC 1 bts_pwr_ctrl_mode UDEC 1 pr_mode UDEC 1 } 
  starting_time_present UDEC 1 
  starting_time{ Present{ STARTING_FRAME_NUMBERpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 3 union ARRAY 8 [ STARTING_FRAME_NUMBER UDEC 1 ] } 
  min_starting_time DEC 4 
  mac_mode_pars{ mac_mode DEC 4 dl_control_timeslot_valid UDEC 1 downlink_control_timeslot UDEC 1 
  UNUSED PAD 2 usf_granularity DEC 4 
  usf{ A ARRAY 8 [ USF_VALUE_ARRAY DEC 4 ] } } } 
  Param4{ ul_timing_advance{ contents DEC 4 value DEC 4 index DEC 4 timeslot UDEC 1 UNUSED PAD 3 } 
  dl_timing_advance{ contents DEC 4 value DEC 4 index DEC 4 timeslot UDEC 1 UNUSED PAD 3 } 
  ul_timeslot_allocation UDEC 1 dl_timeslot_allocation UDEC 1 bef_sti_pars_present UDEC 1 
  UNUSED PAD 1 physical_pars_bef_sti{ hopping UDEC 1 UNUSED PAD 1 arfcn UDEC 2 maio UDEC 1 hsn UDEC 1 
  mobile_allocation{ rf_chan_cnt UDEC 2 rf_chan_no{ A ARRAY 64 [ MA_FIELD UDEC 2 ] } } 
  tsc UDEC 1 UNUSED PAD 1 } UNUSED PAD 2 } 
  Param5{ valid UDEC 1 
  UNUSED PAD 3 starting_time{ Present{ STARTING_FRAME_NUMBERpresent ENUM 1 } UNUSED PAD 3 union ARRAY 8 [ STARTING_FRAME_NUMBER UDEC 1 ] } 
  bitmap UDEC 1 UNUSED PAD 3 interval DEC 4 }  0
MCDCM_CS_CHANGE_SYSTEM_IND
  Param1{ rat{ E_MCDM_CS_CHANGE_SYSTEM_IND_RAT ENUM 1 } }  0
L1DG_DED_SIG_LVL
  BcchRxLevel UDEC 1 BcchBsic UDEC 1 Rlc UDEC 1 TxLevel UDEC 1 TimingAdv UDEC 1 
  RxQuality UDEC 1 Arfcn UDEC 2 RxLevSub UDEC 1 RxLevFull UDEC 1 
  Ncells UDEC 1 
  UNUSED PAD 1 NcellData ARRAY 12 [ NcellData{ Arfcn UDEC 2 Bsic UDEC 1 BsicDecodeTryCnt UDEC 1 BsicReconfTryCnt UDEC 1 UNUSED PAD 1 } ] 
  BAListData ARRAY 32 [ BAListData{ Arfcn UDEC 2 RxLevel UDEC 1 CarrierState UDEC 1 InitBsicCnt UDEC 1 UNUSED PAD 1 } ]  0
L1DG_PTM_TA_PWR_LVL
  ptcch_in_use UDEC 1 UNUSED PAD 3 timing_advance_value DEC 4 timing_advance_index DEC 4 
  tx_pwr UDEC 1 UNUSED PAD 3 rxlev_pdch DEC 4 c UDEC 1 rxqual UDEC 1 
  sign_var UDEC 1  0
L1DG_PTM_SIG_LVL
  rx_lev DEC 4  0
L1DG_IDLE_SIG_LVL
  Dsc UDEC 1 RxLevel UDEC 1 Arfcn UDEC 2 Bsic UDEC 1 Ncells UDEC 1 
  NcellData ARRAY 6 [ NcellData{ Arfcn UDEC 2 Bsic UDEC 1 RxLevel UDEC 1 } ]  0
RRDG_C1_C2_VALUES
  C1C2Data{ ServingCellArfcn UDEC 2 ServingCellCx1 DEC 2 ServingCellCx2 DEC 2 
  Ncells UDEC 1 UNUSED PAD 1 NcellCx1Cx2Data ARRAY 6 [ NcellCx1Cx2Data{ Arfcn UDEC 2 Cx1 DEC 2 Cx2 DEC 2 } ] 
  Resels DEC 4 Fails DEC 4 }  0
RRDG_C31_C32_VALUES
  C31C32Data{ ServingCellArfcn UDEC 2 ServingCellCx1 DEC 2 ServingCellCx2 DEC 2 
  Ncells UDEC 1 UNUSED PAD 1 NcellCx1Cx2Data ARRAY 6 [ NcellCx1Cx2Data{ Arfcn UDEC 2 Cx1 DEC 2 Cx2 DEC 2 } ] 
  Resels DEC 4 Fails DEC 4 }  0
RRDG_GPRS_INFO
  GprsIndicator UDEC 1 NetworkOpMode UDEC 1 NetworkControlOrder UDEC 1 
  DualBand UDEC 1 PbcchIndicator UDEC 1 
  CellData{ PBCCHData{ psi1_repeat_period UDEC 1 bs_pbcch_blks UDEC 1 bs_pag_blks_res UDEC 1 
  pb UDEC 1 tsc UDEC 1 tn UDEC 1 
  ChannelData{ hopping UDEC 1 single_rf UDEC 1 hopping_rf{ maio UDEC 1 hsn UDEC 1 } } 
  acc_burst_type UDEC 1 ctrl_ack_type UDEC 1 packet_psi_status UDEC 1 
  psi_count_lr UDEC 1 psi_count_hr UDEC 1 } 
  BCCHData{ Rac UDEC 1 PriorityAccessThr UDEC 1 spgc_ccch_sup UDEC 1 } }  0
SNP_DG_DATA_FLOW
  ul_sn_unitdata_req_no UDEC 2 ul_ll_unitdata_req_no UDEC 2 dl_sn_unitdata_ind_no UDEC 2 
  dl_ll_unitdata_ind_no UDEC 2 ul_sn_data_req_no UDEC 2 ul_ll_data_req_no UDEC 2 
  dl_sn_data_ind_no UDEC 2 dl_ll_data_ind_no UDEC 2  0
MACDG_TBF_STATUS
  UplinkTfi UDEC 1 UplinkRlcMode UDEC 1 DownlinkTfi UDEC 1 DownlinkRlcMode UDEC 1  0
