<smd GBBMver="GBBM2.2" SMDver="SMD2.0">

<xsr_part sign="XSRPARTI" ver="0x00011000" no="0x00000001"/>

<xsr_part_entries>
<part id="0x00000008" attr="0x00000001" 1stvbn="0x00000001" blks="0x000003e5"/>
</xsr_part_entries>

<smd_part_entries>
<smd_part id="0x00000008" start_vsn="0x00000100" end_vsn="0x0002caff"/>
</smd_part_entries>

</smd>
