Инструкция по прошивке. 

Во время прошивки ничего за компьютером не делаем, кабель телефона не трогаем, во избежании проблем. 

1. подключаем ВКЛЮЧЕННЫЙ телефон.
1. Запускаем 3GUSBInstall.exe , появляется окно USB Driver 
2. Ставим обе галочки (удалить старый драйвер и поставить новый) Жмём ОК 
3. Windows XP будет ругаться, что драйвера не подписаны (установить или отклонить). Жмём установить. Так будет 3 раза. 

4. Передёрнуть кабель (чтоб убедиться что Windows не найдёт нового устройства) 
5. Запускаем программу прошивки 3GSwupFU2.exe. Программа автоматически найдёт телефон (Картинка SXG75 сменится на EF81) Жмём Update. Весь процесс займёт 10-15мин. 
6. Идём в каталог с  прошивкой И ищем там файлик ХХХХХХХ.brt где ХХХХХХХ это много чисел. Копируем в любое другое место (делаем бекап) 

Если во время прошивки нашлось новое устройство, НИЧЕГО НЕ ТРОГАЕМ, ждём окончания процесса прошивки. 
___________________________ 

Решение проблем. 

1. Вырубили свет во время прошивки, аппарат находиться в бесконечной перезагрузке, или висит постоянно логотип BenQ-Siemens или аппарат не ловит сеть. 
2. Идём в каталог с установленной прошивкой С:\Program Files\BenQ\3GSwupFU\ 
И ищем там файлик ХХХХХХХ.brt где ХХХХХХХ это много чисел. Копируем в любое другое место (делаем бекап) 
3. Передёргиваем аккумулятор, пробуем прошиться второй раз в Emergency Mode. 
Жмём одновременно # и красную кнопку, держим 5 сек. Аппарат включается в Emergency Mode . Пробуем прошить ещё раз. 
4. Если ничего не помогает, пробуем взять чужой brt или несём в сервисный центр. 

P.S. При прошивке в обычном режиме, в каталоге с программой создаётся файлик ХХХХХХХ.brt где ХХХХХХХ это IMEI телефона (число). Советую его скопировать его в надёжное место. В нём находятся настройки радиотракта телефона (для каждого телефона они индивидуальные). Этот файлик поможет восстановить телефон в Emergency Mode. При каждой прошивке бекапить его не надо, но один раз сделать обязательно и хранить вечно.