<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Громкий сигнал второго вызова" id="3047C7BE" group="Связь" version="0.5">
  <description short="Теперь сигнал о втором вызове будет более заметный (по умолчанию - короткая вибра, но можно переопределить в опциях патча)" />
  <author nickname="sergmarin" fullname="" status="Список звуков (D780/D980/C5212)" email="" www="" icq="214062400" />
  <author nickname="f2065" fullname="Евгений" status="Автор" email="f2065@hotbox.ru" www="http://2065.nm.ru" icq="35078112" donate="WMR423659161693 WMZ353562470676 WME181595388849 Yandex-41001369386504" />
 </info>
 <patchdata firmware="D780XEHE1" >
  <changes>
   <nord offset="0x18FA7FD" from="59" to="7B" req="no"/>
   <nord offset="0x18FA80B" from="00" to="01" desc="просто маркер наличия патча"/>  
  </changes>
  <options>
   <list title="Варианты звука" offset="0x18FA7FD" type="data" values="Вибро=7B;Цикл.1=01;Цикл.высокая2=02;Лезгинка=03;Джаз=04;Песенка1=05;Песенка2=06;Короткая цикл=07;Турецкий марш=08;Птичка=09;Высок.длинная=0A;Квак=0B;Телефон=0C;Трель=0D;Птичка2=0E;Свирель=0F;Короткая1=10;Дятел=11;Высокая короткая=12;Медленная=13;SOS=14;Двойной высокий=7D;Короткий перелив1=55;Короткий перелив2=56;Обратная трель=57;Три коротких сигнала=5D;Один короткий сигнал=5E;2 коротких гудка=60;2 коротких обратных=61;Высокая обр.трель=63;Короткий высокий сигнал=64" />
  </options>  
 </patchdata>
</patch>
