<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="MemSwitch" id="62399C89" group="Интерфейс" version="1.01" concurrent="C0820A4A">
  <description short="Теперь переход между памятью телефона и картой в проводнике осуществляется клавишами влево/вправо, а не */#." />
  <author nickname="VVYura" fullname="Юра Гаев" status="Автор" email="vvyura@tut.by" www="WMZ - Z239397930516; WMR - R105904671876" icq="383492338" donate="" />
 </info>

 <patchdata firmware="D780XEHE1" >
  <changes>
   <nord offset="0x845FA6" from="02000B00" to="01000600" />
   <nord offset="0x845FB6" from="02000C00" to="01000700" />
   <nord offset="0x99D69E" from="1B4800780B2801D00C28" to="062E05D0072E03D02AE0" />
   <nord offset="0xC479FA" from="02000B00" to="01000600" />
   <nord offset="0xC47A0A" from="02000C00" to="01000700" />
   <nord offset="0xE554BC" from="0F21" to="0D21" />
   <nord offset="0xE554FC" from="0F21" to="0D21" />
   <nord offset="0x129B588" from="0003" to="C020" />
   <nord offset="0x129B70C" from="0003" to="C020" />
   <nord offset="0x15890C6" from="02000B00" to="01000600" />
   <nord offset="0x15890D6" from="02000C00" to="01000700" />
   <nord offset="0x16B5CEE" from="0F21" to="0D21" />
   <nord offset="0x192FA4E" from="02000B00" to="01000600" />
   <nord offset="0x192FA5E" from="02000C00" to="01000700" />

  </changes>

 </patchdata>

</patch>
