<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.4">

<info title="Показ напряжения аккумулятора" id="804ABF56" group="Интерфейс" version="2">
 <description short="В РезМане выбираем на какую кнопку назначить и по нажатию этой кнопки видим напряжение аккумулятора \nВ карту прошивки необходимо добавить *Напряжение_аккумулятора=0x107B0590* \nЕсли в качестве заставки установлена анимированная картинка gif то изображение будет искажаться на время показа напряжения" />
  <author nickname="mitia3 (переделал для D600EXEFA1)" fullname="" status="" email="mitia3@mail.ru" www="" icq="" />
</info>

 <patchdata firmware="D600EXEFA1">
  <changes>
   <nord offset="0x007B0590" from="000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03" to="17092300000000000000000000000000040100000000000000000000000000003C3101000000000000000000000000003E0900000000500000000000400100001709240000000000000000000000000038000000000000000000000000000000" />
  </changes>
 </patchdata>

</patch>
