<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Переход между устройствами хранения" id="C0820A4A" group="Другое" version="2.01">
  <description short="Теперь переход между памятью телефона и картой в проводнике осуществляется клавишами влево/вправо, а не */#.\n" />
  <author nickname="VVYura" fullname="Юра Гаев" status="Автор" email="vvyura@tut.by" www="WMZ - Z239397930516; WMR - R105904671876" icq="383492338" donate="" />
 <author nickname="Дамир" fullname="Каштанов Дмитрий Михайлович" status="Автор" email="" www="" icq="746-210" donate="" />
 </info>

 <patchdata firmware="D880XEHG2" >
  <changes>
   <nord offset="0x112D862" from="02000B00" to="01000600" />
   <nord offset="0x112D872" from="02000C00" to="01000700" />
   <nord offset="0x112D922" from="02000B00" to="01000600" />
   <nord offset="0x112D932" from="02000C00" to="01000700" />
   <nord offset="0x112E9F2" from="02000B00" to="01000600" />
   <nord offset="0x112EA02" from="02000C00" to="01000700" />
   <nord offset="0x112EAB2" from="02000B00" to="01000600" />
   <nord offset="0x112EAC2" from="02000C00" to="01000700" />
   <nord offset="0xDE9EEE" from="1B4800780B2801D00C28" to="062E05D0072E03D029E0" />
   <nord offset="0x9A1BC8" from="0E21" to="0C21" />
   <nord offset="0x9A1C08" from="0E21" to="0C21" />
   <nord offset="0x5DA6A6" from="0003" to="C020" />
   <nord offset="0x5DA802" from="0003" to="C020" />
   <nord offset="0xF04DC" from="0E21" to="0C21" />

  </changes>

 </patchdata>

</patch>
