<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Переход между устройствами хранения" id="C0820A4A" group="Другое" version="1.0">
  <description short="Позволяет переключаться между памятью телефона и картой памяти клавишами &apos;Влево&apos; и &apos;Вправо&apos;." />
  <author nickname="Дамир" fullname="Каштанов Дмитрий Михайлович" status="Автор" email="" www="" icq="328662351" donate="WMR312806036364, WMZ337672098255" />
 </info>
 <patchdata firmware="D880XEHG2" mode="C100"  >
  <changes>
   <nord offset="0x00CBB500" from="1F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F00" to="18080100060000009415962100000000180801000700000094159621000000001C000000000000004438502100000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x0112D848" from="44385021" to="00B5CB20" type="CODE" />
   <nord offset="0x0112D908" from="44385021" to="00B5CB20" type="CODE" />
   <nord offset="0x01961528" from="00" to="C4" type="CODE" />
  </changes>
 </patchdata>
</patch>
