<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Сброс звонка + SMS по L-Soft" id="1766026E" group="Связь" version="1.1">
  <description short="Ранее, данный функционал был на удержании кнопок громкости, причём надо было заранее в настройках выбрать либо выключение громокости либо сброс+смс. Теперь, для отбоя входящего звонка и отправки ему смски (с текстом типа «Перезвоню позже») - достаточно нажать «L-Soft». Текст ответной смски настраивается в настройки - телефон - клавиша громкости. Указанный там режим клавиши громкости не влияет на L-Soft - L-Soft по любому будет отсылать смску. Смску надо обязательно заранее там прописать (а затем режим отсылки можно отключить, главное чтобы там текст сохранился)\n\n\nДля тех у кого установлен белорусский язык - надо в ResMan вручную отредактировать языковые ресурсы софт полосы. По индексу 0x0065 для D780, или 0x0064 для D880, изменить «o2…» на «!SMS->»." />
  <author nickname="f2065" fullname="Евгений" status="Автор" email="f2065@hotbox.ru" www="http://2065.nm.ru" icq="35078112" donate="WMR423659161693 WMZ353562470676 WME181595388849" />
 </info>

 <patchdata firmware="D780XEHE1" >
  <changes>
   <nord offset="0x01548993" from="6C" to="4C" desc="просто маркер новой версии патча" />
   <nord offset="0x002C6F72" from="01" to="65" desc="подпись кнопки при входящем звонке" />
   <nord offset="0x01120763" from="6F322041637469" to="21534D532D3E00" desc="Ru" />
   <nord offset="0x00840EF0" from="6F322041637469" to="21534D532D3E00" desc="En" />
   <nord offset="0x002D4599" from="6F322041637469" to="21534D532D3E00" desc="Ua" />
   <nord offset="0x014F6E00" from="FC7CBE20" to="A86F4F21" desc="это действие по L-Soft" />
   <nord offset="0x00BE7DE4" from="FC7CBE20" to="A86F4F21" desc="это действие по L-Soft при ответе любой клавишей" />
  </changes>
 </patchdata>

 <patchdata firmware="D880XEHG2" >
  <changes>
   <nord offset="0x010942A2" from="6C" to="4C" desc="просто маркер новой версии патча" />
   <nord offset="0x018DABEA" from="01" to="64" desc="подпись кнопки при входящем звонке" />
   <nord offset="0x0194DEF5" from="4F3220D090D0BA" to="21534D532D3E00" desc="Ru" />
   <nord offset="0x014EB650" from="4F322041637469" to="21534D532D3E00" desc="En" />
   <nord offset="0x01122A80" from="4F3220D090D0BA" to="21534D532D3E00" desc="Ua" />
   <nord offset="0x01456CF4" from="5CCBFF20" to="ACA3B920" desc="это действие по L-Soft" />
   <nord offset="0x00B9A234" from="5CCBFF20" to="ACA3B920" desc="это действие по L-Soft при ответе любой клавишей" />
  </changes>
 </patchdata>

</patch>
