<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="CGSN" id="DDC2D18A" group="Программирование" version="1.3">
  <description short="CGSN патч, для справки по командам ввести: AT+CGSN?\nПредназначен для программистов, позволяет искать данные в ОЗУ мобилы, читать что-то из ОЗУ, писать что-то в ОЗУ, запрашивать и освобождать блоки памяти, запускать код в памяти, искать текущую MCC, запускать MCC.\nПодробное описание команд см. в CGSN_Help.txt" />
  <author nickname="AlexeyK" fullname="Калёнов Алексей" status="Автор" email="K_Alex2001@rambler.ru" www="" icq="282587456" />
  <author nickname="dimastyj" fullname="Dmitry Shitov" status="Автор на Sgh-x700" email="dimastyj@sgh.ru" www="WebMoney: Z140052244575, R401821988717" icq="228724187" />
  <author nickname="f2065" fullname="Евгений" status="Автор v.1.3 (D980,D880,D780,C5212,M5210)" email="f2065@hotbox.ru" www="http://2065.nm.ru" icq="35078112" donate="WMR423659161693 WMZ353562470676 WME181595388849" />
 </info>
 <patchdata firmware="D780XEHE1" >
  <changes>
   <nord offset="0xC50C58" from="B592EB20" to="152C4E21" />
   <nord offset="0xC50C60" from="00000000" to="312B4E21" />
   <nord offset="0xC5551C" from="0003" to="1D07" />
   <nord offset="0xEB7FA1" from="D1" to="E0" />
   <nord offset="0x12F3C53" from="D0" to="E0" />
   <nord offset="0x14E2B30" from="[encoded data, 4224 characters]" to="[encoded data, 4224 characters]" />
  </changes>
 </patchdata>
</patch>
