<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.4">
 <info title="Отображение текста" id="D2B2B2F8" group="Интерфейс" version="6.0" require="71BDD8B5" minver="A933306D:2.1">
  <description short="Версия 6.0:\n\nДобавлена возможность отображения на рабочем столе процентов оставшегося заряда батареи и ее температуры. Для отображения % оставшегося заряда необходимо залить в папку /user телефона таблицу &amp;quot;hbat.tbl&amp;quot;. Пока нет возможности регулировки положения процентов и температуры на экране.\n\nСтиль и цвет текста информации на рабочем столе соответствует настройкам в Меню-9-3-2-Левая софт.\n\nБлагодарности:\n\n- rost751 - за поиск, исследование и предоставление информации по разряду Li-ion батарей.\n\nВнимание!!! Для работы патча необходимо установить -=Мастер-патч=- (что подразумевает так же наличие файла settings.cfg в папке /user телефона).\n\nВнимание!!! Не применять совместно с патчами:\n\n- Color_Text - ниже 2.1 версии;\n- Убрать день недели.\n\nВнимание!!! Перед установкой следует отменить предыдущие версии патча.\n_ _\n\nВерсия 5.0:\n\nКак известно, текущие возможности размещения даты и времени на рабочем столе не дают большого простора для фантазии. Вот я и решил исправить сей неприятный факт. ;)\n\nВо избежании лишних вопросов, внимательно читаем инструкцию до конца!!!\n\nИтак, после установки патча и включения телефона не пугайтесь :) , дата и время будут сбиты в верхнем левом углу, там где антенна. Идем в Меню-9-3-2 и начинаем все настраивать.\n\nВ центре экрана будет отображаться надпись, информирующая о текущем режиме настройки, а само окно будет представлять Ваш рабочий стол. При первом посещении меню Вы попадете в режим настройки даты. На экране появится надпись &amp;quot;Дата&amp;quot; (примечание: при начале каких либо манипуляций, надпись будет исчезать, чтобы не мешать настройке), обработка клавиш следующая:\n\n- Вверх - перемещение даты вверх;\n- Вниз - перемещение даты вниз;\n- Влево - перемещение даты влево;\n- Вправо - перемещение даты вправо;\n- С кратко - включение/отключение даты;\n- Левая софт - открытие стандартного меню &amp;quot;Отображение текста&amp;quot;;\n- Правая софт - сброс настроек (это если Вы проделали какие то операции с датой, но Вам не понравилось что-то, то при нажатии на эту кнопку настройки вернутся к тем, с которыми Вы зашли в меню);\n- Сделать фото - переключение режимов отображения даты, их четыре (1 - 09.01.2007, 2 - Вт 09 Янв 07, 3 - Вт 09 Янв, 4 - 09 Янв);\n- i/ok - сохранение настроек и выход в меню;\n- Красная трубка - то же самое, что и правый софт + выход на рабочий стол.\n\nИтак, когда дата настроена, переходим к настройке времени, для этого нажимаем качельку вверх, на экране появится надпись &amp;quot;Время&amp;quot;, следовательно, Вы в режиме настройки отображения времени (примечание: при переключении режимов, настройки, сделанные в предыдущем режиме автоматически сохраняются. Т.е. то что Вы настроили в режиме даты, автоматически сохранится, когда Вы перейдете в режим настройки времени). В режиме настройки времени клавиши обрабатываются по аналогии, единственное, кнопка &amp;quot;Сделать фото&amp;quot; неактивна.\n\nСледующий режим &amp;quot;Прозрачный фон&amp;quot;. Для него неактивны кнопки перемещения и &amp;quot;Сделать фото&amp;quot;. Прозрачный фон можно только отключить или включить.\n\nИ, наконец, режим &amp;quot;Подписи софт-клавиш&amp;quot;. По аналогии с предыдущим режимом.\n\nТак же режимы можно переключать качелькой вниз:\n\n- Качелька вверх - переключение вперед (Дата -&gt; Время -&gt; Прозрачный фон -&gt; Подписи софт-клавиш);\n- Качелька вниз - переключение в обратном порядке.\n\nТелефон автоматически запоминает последний режим, в котором проводилась настройка. При следующем заходе в Меню-9-3-2 он активируется.\n\nПримечание: правый софт и красная трубка сбрасываю настройки только для того режима, в котором Вы находитесь в текущий момент.\n" />
  <author nickname="dimastyj" fullname="Dmitry Shitov" status="Автор" email="dimastyj@sgh.ru" www="WebMoney: Z140052244575, R401821988717" icq="228724187" />
 </info>


 <patchdata firmware="X700XEEK6" mode="C100"  >
  <changes>
   <nord offset="0x000EB63C" from="03230322002101A8" to="0048004731788610" type="CODE" />
   <nord offset="0x000EB65C" from="092302220021201C" to="004B18471D778610" type="CODE" />
   <nord offset="0x00865030" from="0000000000000000" to="387D86105C7E8610" type="CODE" />
   <nord offset="0x00865448" from="00000000" to="697A8610" type="CODE" />
   <nord offset="0x00865848" from="00000000" to="7F7A8610" type="CODE" />
   <nord offset="0x0086705C" from="[encoded data, 7768 characters]" to="[encoded data, 7768 characters]" type="CODE" />
   <nord offset="0x00867F88" from="000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" to="03B40148019001BDD9E20E1003B40148019001BD99F0211103B40148019001BD2D38751103B40148019001BD31E26E1103B40148019001BDB9860E1003B40148019001BD0DBD751103B40148019001BD99016F11" type="CODE" />
   <nord offset="0x00DE96FC" from="8849052008808849" to="0049084733778610" type="CODE" />
   <nord offset="0x00DE9720" from="0091011C0023B122" to="004B18477B778610" type="CODE" />
   <nord offset="0x00DE9730" from="7B49052008807B49" to="004800476F788610" type="CODE" />
   <nord offset="0x00DE975A" from="B1" to="B4" type="CODE" />
   <nord offset="0x00DE9764" from="07A8D9F7F8EE0821" to="00480047F3788610" type="CODE" />
   <nord offset="0x00DE97B0" from="6648684EC25E684F" to="0048004789778610" type="CODE" />
   <nord offset="0x00DE9800" from="F95E84466346201C" to="00490847B1778610" type="CODE" />
   <nord offset="0x00DE9840" from="F25EF95E84466346" to="004A1047D3778610" type="CODE" />
   <nord offset="0x00DE9884" from="F95E84466346201C" to="00490847F1778610" type="CODE" />
   <nord offset="0x00DE98C4" from="F25EF95E84466346" to="004A104713788610" type="CODE" />
   <nord offset="0x00E3F5D0" from="80B50F4800780028" to="0048004751788610" type="CODE" />
   <nord offset="0x0111B0A0" from="58B31111" to="5C708610" type="CODE" />
   <tfsf filename="/a/user/hbat.tbl" data="000104070A0C0E1332363B3E404244464748494A4B4C4D4E4F5051535456585B5D5F6163585B5E6162636404070A0D101316191C1F2225282B2E3134373A3D404346494C4F525500" />
  </changes>

 </patchdata>

</patch>
