
talk_aon.cfg - файл настроек для патча "Говорящий АОН" версии 4 для 
прошивки E200XEGD6. И для D900iXEGF2

Первый байт - не используется.

Далее идут записи по 32 байта:
 0-10 - строка для сравнения с номером, включая плюс.
        Строка должна заканчиваться нулем. Если короче 10 цифр,
        справа дополняем нулями. Возможно использование символа
        ? (0х3F), что означает любую цифру.
11-14 - маска проговариваемого номера. По 4 бита на группу цифр,
        анализируется с конца.
        Например, для ххх-хх-х-хх будет 00 00 21 23
        Максимум 12 проговариваемых цифр, объединенных в 7 групп.
        Если маска 00 00 00 00 - номер не произносится.
15-31 - имя .mp3 файла, который будет воспроизведен перед номером.
        Указывается только имя файла, т.е. для файла "\user\name.mp3"
        пишем просто "name".
        Строка должна заканчиваться нулем. Если короче 16 байт - 
        справа дополняем нулями.

После последней записи должен быть 00 (или несколько - для верности :-))

Пример talk_aon.cfg:

00000000:  00 2B 33 37 35 32 39 00 ¦ 00 00 00 00 00 00 02 23    +37529       #
00000010:  63 65 6C 6C 00 00 00 00 ¦ 00 00 00 00 00 00 00 00   cell           
Сотовый - семизначная нумерация (ххх-хх-хх)
00000020:  00 2B 33 37 35 32 33 32 ¦ 00 00 00 00 00 00 02 22    +375232      "
00000030:  67 6F 6D 65 6C 00 00 00 ¦ 00 00 00 00 00 00 00 00   gomel          
Областной центр - шестизначная нумерация (хх-хх-хх)
00000040:  00 2B 33 37 35 31 37 00 ¦ 00 00 00 00 00 00 02 23    +37517       #
00000050:  6D 69 6E 73 6B 00 00 00 ¦ 00 00 00 00 00 00 00 00   minsk         
Столица - семизначная нумерация (ххх-хх-хх)
00000060:  00 2B 33 37 35 32 33 33 ¦ 36 00 00 00 00 00 02 21    +3752336     !
00000070:  62 75 64 61 00 00 00 00 ¦ 00 00 00 00 00 00 00 00   buda           
00000080:  00 00                   ¦
Районный центр - пятизначная нумерация (х-хх-хх)
И нолик в конце!

 (c) VVYura, 2006-2007
