<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.3">
 <info title="Включение режима отладки" id="14F0CCE9" group="Связь" version="1">
  <description short="Добавляет возможность включения режима отладки, при котором вся отладочная информация отправляется на COM2 телефона.\nРежим вывода отладочной информации включается либо\n1. командой AT+TRACE\n2. через сервисный код:\n #*3230# - Trace Enable DCD disable\n #*3231# - Trace disable DCD Enable\n #*3232# - Current Mode {Trace enabled/DCD enabled}\nВторой COM порт телефона переключаемый. Либо отладка, либо сигнал DCD (carrier detect).\nDCD нужен для работы телефона в режиме модема.\nНастройка COM порта на компьютере: 115200 8-N-1" />
  <author nickname="Vadiks" fullname="Вадим Семенов" email="vvsoft@aport2000.ru" www="http://vvsoft.nm.ru" icq="" />
  <author nickname="Crescent" fullname="Беседин Михаил Михайлович" email="Vinsent13@yandex.ru" www="" icq="" />
 </info>
 <patchdata firmware="E700XEDE1">
  <changes>
   <nord offset="0x14C64C" from="D359" to="2500" />
  </changes>
 </patchdata>
</patch>
