<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Автоматическая отправка СМС" id="CA35F1F7" group="Сообщения" version="1">
  <description short="Как многие наверное успели заметить, в выходные и праздничные дни иногда бывает трудно отправить СМС-сообщение. Вылетает инфа об ошибке и предлагается продолжить попытки отослать СМС или сохранить его в память. После 3-х минут &quot;тыканья&quot; на кнопку &apos;Повтор.&apos; отправка начинает порядком раздражать. Патч автоматизирует этот процесс. Можно спокойно оставить телефон выполнять свою работу! Отправка сообщения будет продолжаться пока не увенчается успехом или пока не сядет батарейка... :) По кнопке &quot;вкл/выкл&quot; осуществляется принудительная остановка, при этом выдается запрос на сохранение СМС в память...\n" />
  <author nickname="bdvrean" fullname="Бирюков Дмитрий Владимирович" status="Портировал" email="bdvrean@yandex.ru" www="" icq="" donate="" />
  <author nickname="dimastyj" fullname="Dmitry Shitov" status="Автор" email="dimastyj@sgh.ru" www="WebMoney: Z140052244575, R401821988717" icq="228724187" donate="" />
  <author nickname="KR Electronics" fullname="Константин" status="Автор Е330" email="" www="WebMoney:R337080879969,Z396063027720,E319601252655" icq="" donate="" />
 </info>

 <patchdata firmware="031209" mode="C100"  >
  <changes>
   <nord offset="0x0185F540" from="4D4F4445" to="D435BA10" type="CODE" desc="Блок 0x185F540 из исходного патча." />
  </changes>

  <movedata>
   <sign offset="0x00AF6A54" data="??F???E?3600??E???F???E?3400??E?3300??E?3200??E???F???E???F???E?" desc="Переход на данный адрес (команда BL) по адресу 0x185F540 в патче" />
  </movedata>

 </patchdata>


 <patchdata firmware="D780XEHE1" mode="C100"  >
  <changes>
   <nord offset="0x0185F540" from="4D4F4445" to="D435BA10" type="CODE" desc="Блок 0x185F540 из исходного патча." />
  </changes>

  <movedata>
   <sign offset="0x00AF6A54" data="??F???E?3600??E???F???E?3400??E?3300??E?3200??E???F???E???F???E?" desc="Переход на данный адрес (команда BL) по адресу 0x185F540 в патче" />
  </movedata>

 </patchdata>

</patch>
