<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.4">

<info title="Добавление функции на красную кнопку (вкл-выкл)" id="B91B85D5" group="Другое" version="1">
 <description short="Патч добавляет возможность назначать на красную кнопку (вкл/выкл) любых доступных функций. \nТоесть теперь вам надо в свои карты добавить красную кнопку (вкл/выкл).\nкрасную кнопку (вкл/выкл)=0x0814C3C. \nПо умолчанию сейчас на красной кнопке (вкл/выкл) стоит *Напряжение аккумулятора=0x108149E0*. " />
  <author nickname="-=AsteriX=-" fullname="Котельников Денис Сергеевич" status="Автор" email="asterix@hotmail.ru" www="asterix.com.ru" icq="" />
</info>
 <patchdata firmware="D820XEFF1" >
  <changes>
   <nord offset="0x00814C10" from="000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03000F03" to="4B2000F016E8281C00F018E800200649C04354398883211C044800F016E80020E87005B0F0BD000008203818E049811000C09FE51CFF2FE14D839D1000C09FE51CFF2FE103B38F1000C09FE51CFF2FE1DD8F2C11" />
   <nord offset="0x009FB184" from="6820DDF7E1F80020" to="00480047114C8110" />
  </changes>
 </patchdata>
</patch>
