<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="батарейка на 16" id="B0787850" group="Интерфейс" version="1">
  <description short="Теперь индикатор батареи имеет 16 делений вместо 3-х для более точного отображения оставшегося заряда.\n\nИспользуется другой алгоритм вычисления периодов оставшегося заряда, соответствующих каждому из делений батареи, что позволяет получить точную картинку, отвечающую нелинейному графику падения напряжения для Li-ion 800 mAh батарей, используемых в Sgh-e200 (огромное спасибо, rost751). C d500, x700 etc... нет ничего общего в этом плане \n\nАнимация зарядки так же использует новые графические ресурсы, которые являются частью базового комплекта. Т.е. анимация в режиме отображения оставшегося заряда и анимация зарядки, будут соответствовать единой графбатарее\n\nИз-за низкого разрешения экрана графические ресурсы, помещённые в патч, содержат только 10 значащих делений. При желании их можно заменить на полноценные." />
  <author nickname="" fullname="" status="" email="" www="" icq="" donate="" />
  <author nickname="SerDemon" fullname="" status="Переносил_на_е250" email="" www="" icq="" donate="" />
  <author nickname="ZhekSooN" fullname="" status="Переносил_на_е250" email="" www="" icq="" donate="" />
  <author nickname="dimastyj" fullname="Dmitry Shitov" status="Автор" email="tmbwolf@sgh.ru" www="" icq="966788" donate="WebMoney: Z140052244575, R401821988717" />
  <author nickname="Freeman" fullname="Губский Роман Алексеевич" status="Автор" email="freeman_fa@mail.ru" www="" icq="287343692" donate="" />
 </info>


  <patchdata firmware="E250XEFL1" mode="C100"  >
  <changes>
   <nord offset="0x00692304" from="38EE9AF6F7ED95E5" to="04F01FE56070FA20" type="CODE" />
   <nord offset="0x008C07C0" from="4459" to="0047" type="CODE" />
   <nord offset="0x008C0814" from="34F20030" to="4F226920" type="CODE" />
  </changes>

  <respack title="Иконки для патча" default="yes">
   <nord offset="0x0069224E" from="FFFFFFFFFFFFFFFFBEFFDEFF9EFF7CBEDDD67CBEFBADBDCEFFFF7EE73CB69A9D7A95DDCEFBADFDD6BBA57CBE9EEF1BAE5EE75EE7BFF7DDCE7CBED97CFFFFBB9DDDCE5EE7FBAD5CBEBDCEBFF7DDCE19851CB6FBADDBA5DDCE7A957CC67A959FEFBAA53EE79CC6BA9DDFFF9CC67A955EE77EEF1BB65EE72FDC70DC37EE4FDCD2DCCDD32FDC17EE54E56BD3ADD3B5EDB1DC8CD34FDC95E570DC4BD3D1DCF7EDF7EDBEFFFBF6BAF654E51CF7D2E40FDCBEFF7DFFFFFFFFFF" to="0EB4264B1878AD08012839D0022841D00020597801293AD022490968224800F04AE8C821411A0220A12924D90130A42921D90130A6291ED90130A8291BD90130AB2918D90130AD2915D90130B02912D90130B2290FD90130B5290CD90130BA2909D90130C02906D90130C52903D90130CA2900D901300C4B58430C4BC0180BE0681E052148430028F5D10130F3E7002D02D0F0E7074840590EBC30BD0000E0F92930EC99153010270000A40100006CDE51210CF20030" type="DATA" />
   <nord offset="0x0151DE6C" from="[encoded data, 13440 characters]" to="[encoded data, 13440 characters]" type="DATA" />
  </respack>

  <resmap>
   <img  offset="0x0151DE6C" title="Батарейка_на_информационной_полосе" width="15" height="14" count="16" bpp="16" />
  </resmap>

 </patchdata>

</patch>
