<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="SIMChooser" id="68558BBC" group="Связь" version="1.0" require="71BDD8B5">
  <description short="Патч добавляет возможность автоматического выбора SIM-карты при совершении исходящего звонка или отправке СМС.\nПо умолчанию включается автоматический выбор SIM-карты, в этом режиме индикаторы обеих SIM-карт не подсвечены. Нажатие клавиши SIM-select отключает автоматический выбор.\nЕсли в автоматическом режиме для набраного номера не будет найдено правило - будет выдан запрос на выбор SIM.\n\nНастройки находятся по адресу &quot;Диспетчер SIM-карт -&gt; Опции -&gt; SIM Chooser&quot;. В меню можно добавить, удалить правило или отредактировать существующее. При добавлении правило вставляется в позицию курсора.\n\nДля каждого правила задается:\n- Номер: исходящий номер, для которого будет выбираться SIM-карта. Можно использовать &apos;*&apos; для обозначения любой цифры.\nПри поиске нужного правила учитывается и длина номера тоже, т.е. под правило 5****** попадет номер 5431234, но не попадет 543123;\n- SIM: физический номер слота SIM-карты, с которой будет совершаться звонок или отправка СМС на данный номер, либо запрос на выбор SIM-карты. Какая из SIM-карт выбрана по-умолчанию, не имеет значения. При смене карты по-умолчанию перенастройка не требуется.\n\nВНИМАНИЕ:\nПри отправке СМС на несколько номеров, СИМ-карта будет выбрана по первому номеру." />
  <author nickname="VVYura" fullname="Юра Гаев" status="Автор" email="vvyura@tut.by" www="WMZ - Z239397930516; WMR - R105904671876" icq="383492338" donate="" />
  <author nickname="Sylar" fullname="Макс" status="Автор на C5212i" email="petuhov@irkmail.ru" www="" icq="203828395" donate="" />
 </info>

 <patchdata firmware="C5212iXEJH3" >
  <changes>
   <nord offset="0x13A544C" from="374838490860231C321C3120" to="07E010B5004C20475F917F20" />
   <nord offset="0x19112C8" from="031C0221281CA1F7" to="004B184729917F20" />
   <nord offset="0x65AB7E" from="0A9800AB008998835748" to="01480047000071917F20" />
   <nord offset="0x65AF00" from="11210020FAF766FC" to="004800478B917F20" />
   <nord offset="0x31BDD0" from="190000000000000080BF312000000000" to="1900000000000000788C7F2000000000" />
   <nord offset="0x1550E7C" from="1900000000000000642A792000000000" to="1A00000000000000188C7F2000000000" />
   <nord offset="0x19FDE34" from="0B030000000000000000000000000000" to="1900000000000000488C7F2000000000" />
   <nord offset="0x19FC110" from="0B030000000000000000000000000000" to="1900000000000000488C7F2000000000" />
   <nord offset="0xC88064" from="0B030000000000000000000000000000" to="1900000000000000488C7F2000000000" />
   <nord offset="0xC880F4" from="0B030000000000000000000000000000" to="1900000000000000488C7F2000000000" />
   <nord offset="0x30245C" from="0B030000000000000000000000000000" to="1900000000000000488C7F2000000000" />
   <nord offset="0xD226B0" from="0300" to="0400" />
   <nord offset="0xD226EC" from="6B00020000000000A4AE632100000000160801000F00000010CB7C2000000000170801000200000010CB7C2000000000" to="6B00020000000000888D7F20000000006B00030000000000A4AE6321000000001A00000000000000F88D7F2000000000" />
   <nord offset="0x7F4358" from="00000000" to="EB927F20" />
   <nord offset="0x7F4754" from="00000000" to="FD927F20" />
   <nord offset="0x7F4B54" from="0000000000000000" to="A5917F205B927F20" />
   <nord offset="0x12F7AAC" from="0D835E20" to="4F543A21" />
   <nord offset="0x17974B0" from="0D835E20" to="4F543A21" />
   <nord offset="0x7F8C18" from="[encoded data, 5744 characters]" to="[encoded data, 5744 characters]" />

  </changes>

 </patchdata>

</patch>
