<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Переход между устройствами хранения" id="C0820A4A" group="Другое" version="1.0">
  <description short="Позволяет переключаться между памятью телефона и картой памяти клавишами &apos;Влево&apos; и &apos;Вправо&apos;." />
  <author nickname="Дамир" fullname="Каштанов Дмитрий Михайлович" status="Автор" email="" www="" icq="328662351" donate="WMR312806036364, WMZ337672098255" /> </info>

 <patchdata firmware="D780XEHE1" mode="C100"  >
  <changes>
   <nord offset="0x00845F8C" from="24BA1221" to="B0D6C820" type="CODE" />
   <nord offset="0x00C8D6B0" from="1F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F00" to="18080100060000000491582100000000180801000700000004915821000000001C0000000000000024BA122100000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x015890AC" from="24BA1221" to="B0D6C820" type="CODE" />
   <nord offset="0x0192EBF0" from="00" to="C4" type="CODE" />
  </changes>

 </patchdata>

</patch>
