<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.4">

<info title="Показ напряжения аккумулятора" id="804ABF56" group="Интерфейс" version="1.1">
 <description short="Выбираем в настройках на какую кнопку повесить и по нажатию этой кнопки видим напряжение аккумулятора.\nДля использования в карте ресурсов адрес показа напряжения 0x10C3C8D0" />
  <author nickname="-=AsteriX=-" fullname="Котельников Денис Сергеевич" status="Автор" email="asterix@hotmail.ru" www="asterix.com.ru" icq="" />
</info>
 <patchdata firmware="D900XEFK2" >
  <changes>
   <nord offset="0x00C3C8D0" from="1F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F" to="17092400000000000000000000000000040100000000000000000000000000003C3101000000000000000000000000003E09000000005000000000004001000017092500000000000000000000000000380000000000000000000000000000" />
  </changes>
   <options>
   <check title="Назначить показ напряжения на левую софт-кнопку" offset="0x0015A0DC" type="data" on="D0C8C310" off="B00B3511" />
   <check title="Назначить показ напряжения на правую софт-кнопку" offset="0x0015A0E8" type="data" on="D0C8C3" off="F87BF1" />
   <check title="Назначить показ напряжения на ok/i" offset="0x0015A130" type="data" on="D0C8C3" off="740CBC" />
  </options>
 </patchdata>
</patch>
