<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="FM-радио без гарнитуры" id="DA2B836C" group="FM-радио" version="1">
  <description short="Патч позволяет включать FM-радио без применения гарнитуры.\nВ качестве антенны можно использовать любой провод: датакабель, зарядное устройство и т.д (правда, их антенные свойства хуже чем у гарнитуры).\n\nps. есть недоработки:\n - из будильника радио по прежнему только с реальной воткнутой гарнитурой включается;\n - если в радио установлен вывод звука на наушники, а наушников реально нет - то при выходе из радио пропадёт озвучка клавиатуры и прочие системные звуки (чтобы этого не было - в радио включите режим вывода звука на динамик, если у вас нет наушников)." />
  <author nickname="Pako777" fullname="Копырин Павел Валерьевич" status="Автор на G600" email="pako777@mail.ru" www="WMR009274614932, WMZ180397675130, WMU326550542963, WME555868191541" icq="" donate="" />
  <author nickname="Mako" fullname="" status="Портировал на D780XEHE1" email="" www="" icq="249089413" />
  <author nickname="f2065" fullname="Евгений" status="Портировал на D980XEHL1" email="f2065@hotbox.ru" www="http://2065.nm.ru" icq="35078112" donate="WMR423659161693 WMZ353562470676 WME181595388849" />
 </info>

 <patchdata firmware="D980XEHL1" >
  <changes>
   <nord offset="0x01409A3C" from="130F0200000000000000000000000000" to="31000000000000000000000000000000" />
   <nord offset="0x01409C54" from="7C9F4021" to="5C9C4021" />
   <nord offset="0x01409D04" from="7C9F4021" to="0C9D4021" />
   <nord offset="0x01409E24" from="7C9F4021" to="2C9E4021" />
   <nord offset="0x0140A114" from="7C9F4021" to="1CA14021" />
   <nord offset="0x0140A4F4" from="7C9F4021" to="FCA44021" />
   <nord offset="0x0140B4F4" from="2CA04021" to="FCB44021" />
   <nord offset="0x0140B644" from="2CA04021" to="4CB64021" />
   <nord offset="0x0140CE94" from="7C9F4021" to="9CCE4021" />
   <nord offset="0x0140CFF4" from="7C9F4021" to="FCCF4021" />
   <nord offset="0x0140DAE4" from="7C9F4021" to="ECDA4021" />
   <nord offset="0x0140DB14" from="7C9F4021" to="1CDB4021" />
  </changes>
 </patchdata>
</patch>
