*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
   Stream PCM Sample   
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

＜作成の手順＞

　1) SMFを作成します。その際、データはFormat 0で保存してください。
        ( ｢StreamPCMSample.MID｣ )

　2) MA-5 AuthoringTool に、作成したSMFをImportします。
      　( ｢StreamPCMSample.MID｣ を、[Import from SMF...] で、読み込みます。)

　3) MA-5 AuthoringTool の [Preference] を開き、[StreamPCM Reserve] が、
　　　 必要な分が確保されているかを確かめます。
        ( ここでは、[2 Voice Reserved]を選択します。)

  4) Stream PCM Assgin Mapを開く。

　5) 下記のリスト <Wave ID List> の順番に、Stream PCM を貼り付けます。
　　 Stream PCM Assign Map ウィンドウ内の貼り付けたい Wave ID の列上で右クリックし、
      [New]を選択して、サウンドファイルを下記の順番で貼り付けます。
     （ Load Option は、全て 4bitADPCM としています。)

  *----  <Wave ID List>  ------------------------------------------------*
  |                                                                      |
  | Wave ID 1 : 01_Jet_Stereo.wav      6kHz(Fs),16bit,Stereo PCM data    |
  | Wave ID 2 : 02_Kick_Mono.wav       8kHz(Fs),16bit,Mono PCM data      |
  | Wave ID 3 : 03_Snare_Mono.wav      8kHz(Fs),16bit,Mono PCM data      |
  | Wave ID 4 : 04_Fillin_Mono.wav     8kHz(Fs),16bit,Mono PCM data      |
  |                                                                      |
  *----------------------------------------------------------------------*

　6) 貼り付け終わったら、Stream PCM Assign Map を保存(.sm5)しておくと便利です。
        ( ｢StreamPCMSample.sm5｣ )

  7) 必要に応じて、VS、LEDと同期させたいチャンネルにチェックマークを入れます。
        ( VS:Stream ch 、LED:Stream ch に設定 )

　8) では、再生して正常に発音しているかを確かめましょう。

　9) 保存すれば、完成です。
　　　　( ｢StreamPCMSample.mmf｣ )
