[sockman]
protocols= btlinkmanager,l2cap,rfcomm,sdp

[hci]
hcidllfilename= H4PlusHci.dll
port= 0
InitBps= 25
InitBRate= 0
SysClock= 26000000
NegBRate= 1181818
NegBps= 22
H4Flow= 2

[btlinkmanager]
filename= bt.prt
index= 1

[l2cap]
filename= bt.prt
bindto= btlinkmanager
index= 2

[rfcomm]
filename= bt.prt
bindto= l2cap
index= 3

[sdp]
filename= bt.prt
bindto= l2cap
index= 4

