YAMod (Yet Another Mod) 

Вся информация о авторах будет поле установки мода в пункте меню ”О программе” (About). 

Новые возможности мода: 

1. Изменен путь starter_arm.rsc на E, для удобного переключения «Обычного» режима «N-Gage». Для смены режимов есть специальная программа. 
2. Поддержка тем нового формата. Теперь можно изменять почти все доступные элементы оформления! Программа для создания тем выложена отдельно. 
Темы от AM2 также работают. 
3. Изменен путь установки программ на диск E. 
4. Исправлена расклада (abc2XXXXXX-> abc2абвг). 
5. Изменение файлы настроек телефона. Теперь после форматирования почти ничего настраивать не нужно. 
6. Возможно менять скорость процессора и подсветку на лету. Внимание! У димера автозапуск переделан для работы с диском А. Из меню настройка автозапуска не работает! Димер всегда стартует автоматически (кроме безопасного резима и N-Gage режима). 
7. Увеличение частоты работы с ММС до 24 мгц и повышена скорость работы со внутренней памятью. 
8. Увеличена скорость перемещения курсора при использовании джойстика. 
9. Возможность перезагрузки телефона из меню «красной кнопки». 
10. Убраны вертикальные и горизонтальные полосы. 
11. Изменены пути к мелодиям по умолчанию. Теперь можно скопировать wav файл на диск С вместо стандартной мелодии. 
12. Есть возможность отправлять Flash SMS. 
13. Увеличена длительность записи видео и аудио. 
14. Отменена очистка списков вызовов при смене SIM карты. 
15. Расширен диапазон частот у радио. И теперь радио хранит настройки на карточке. 
16. Автоматический бекап системы при каждой загрузке. Контакты, заметки, события копируются автоматически на карточку и при форматировании автоматически восстанавливаются. Все восстановится в таком виде, который был при последней удачной загрузке. 
Внимание! Изменен путь к контактам. Теперь они хранятся в c:\system\cont\contacts.cdb 
17. И конечно новая графика в комплекте. 
А также много полезных программ на диске А. 

Перед установкой мода надо скопировать все из папки for_mmc на карточку, иначе телефон работать не будет! 
Устанавливать нужно только через wsmp26. В апатчере, даже исправленной версии, все равно могут быть проблемы! 
Прошиваться нужно обязательно со всеми галочками, иначе возможно будут проблемы! 
Бекапы от других модов работать не будут! Установка бекапов от бето версии не желательна. 

Если вам кажется что внутренняя память работает медленно, то можете поставить еще этот патч (убрал в последний момент из релиза), но с ним может не работать разгон процессора больше чем на 144 MHz. Общая производительность должна повысится. Код:
;изменяем тайминги флеша 
replace:902021007050210039110000:7020210070202100



Скриншоты: 
 

Инструкция по установке: 
0. Если вы устанавливаете версию мода с гаговским режимом то перед установкой скопируйте папку System из папки for_mmc на карточку. (для версии 1.1 и версии без гаговского мода этого делать не нужно). 
1. Распакуйте мод в отдельную папку или в папку с wsmp26.exe 
2. Запустите 15 прошивку (07102004-K1_SiemensvA114_signed.exe) 
3. Запустит wsmp26.exe 
4. Нажмите кнопку LOAD выбираем файл yamod.sxp и нажимаем APPLY PATCH. (при этом файл rolf.dmp должен находится в папке с файлом yamod.sxp!) 
5. Нажмите кнопку LOAD выбираем файл graf.sxp и нажимаем APPLY PATCH если хотите установить измененную графику от мода (графику можно будет установить отдельно в виде темы). 
6. В файле addons.sxp находятся необязательные патчи которые могут повлиять на стабильность работы телефона. При их установки стабильной работы мода я не гарантирую! Установка этих патчей аналогична предыдущим. 
7. Закройте wsmp26.exe 
8. Подключите телефон к компьютеру. 
8. В программе для прошивки (07102004-K1_SiemensvA114_signed.exe) проверьте, что везде поставлены все галочки. 
10. Нажмите кнопку START и дождитесь окончания прошивки. 
11. Отключите телефон от компьютера и включите его. Если вы устанавливали версию с поддержкой гаговского мода то перед включением втавьте карточку, на которую вы копировали файлы. Если вы устанавливали версию 1.1 то вставьте любую карточку перед первым включением. Первое включение телефона может занять несколько минут. 
Для установки других патчей нужно применить патчи из мода, а потом не прошивая телефон и не закрывая прошивку применить необходимые тебе патчи. А потом уже прошивать. Тогда будит и мод и патчи. Если какой-то из патчей не применяется, значит, он просто уже содержится в моде.