<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="FM-радио без гарнитуры" id="DA2B836C" group="FM-радио" version="1.1.2">
  <description short="Патч позволяет включать FM-радио без применения гарнитуры.\nВ качестве антенны можно использовать любой провод: датакабель, зарядное устройство и т.д (правда, их антенные свойства хуже чем у гарнитуры).\n\nps. есть недоработки:\n - из будильника радио по прежнему только с реальной воткнутой гарнитурой включается;\n - если в радио установлен вывод звука на наушники, а наушников реально нет - то при выходе из радио пропадёт озвучка клавиатуры и прочие системные звуки (чтобы этого не было - в радио включите режим вывода звука на динамик, если у вас нет наушников)." />
  <author nickname="Pako777" fullname="Копырин Павел Валерьевич" status="Автор на G600" email="pako777@mail.ru" www="WMR009274614932, WMZ180397675130, WMU326550542963, WME555868191541"/>
  <author nickname="Mako" fullname="" status="Портировал на D780XEHE1" email="" www="" icq="249089413"/>
  <author nickname="f2065" fullname="Евгений" status="Портировал на C5212XEIB5" email="f2065@hotbox.ru" www="http://2065.nm.ru" icq="35078112" donate="WMR423659161693 WMZ353562470676 WME181595388849"/>
  <author nickname="FRAER" fullname="Андрей Н." status="Автор на m3510" email="fraer@sgh.ru" www="forum.sgh.ru" icq="173-019"/>
 </info>

 <patchdata firmware="M3510XEHJ2">
  <changes>
   <nord offset="0x321134" from="8C083220" to="B8E46C21"/>
   <nord offset="0x86BB24" from="160F2C0001000100CC073220" to="300000000000000000000000"/>
   <nord offset="0x86BC5C" from="8C0832" to="A4BC86"/>
   <nord offset="0xB14CF6" from="0021" to="54E0"/>
   <nord offset="0xD07914" from="8C0832" to="1C79D0"/>
   <nord offset="0x16CD750" from="8C083220" to="58D76C21"/>
   <nord offset="0x16CE530" from="8C083220" to="B8E46C21"/>
   <nord offset="0x1B688E0" from="8C083220" to="0889B621"/>
   <nord offset="0x1B68AD0" from="8C083220" to="D88AB621"/>
  </changes>
 </patchdata>
</patch>