<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Батарейка на 16 делений" id="5CBE2E00" group="Интерфейс" version="1.0">
   <description short="Теперь индикатор батареи имеет 16 делений вместо 3-х для более точного отображения оставшегося заряда.\n\nИспользуется другой алгоритм вычисления периодов оставшегося заряда, соответствующих каждому из делений батареи, что позволяет получить точную картинку, отвечающую нелинейному графику падения напряжения для Li-ion 800 mAh батарей, используемых в Sgh-e200b (огромное спасибо, rost751). C d500, x700 etc... нет ничего общего в этом плане ;)\n\nАнимация зарядки так же использует новые графические ресурсы, которые являются частью базового комплекта. Т.е. анимация в режиме отображения оставшегося заряда и анимация зарядки, будут соответствовать единой графбатарее :)\n" />
  <author nickname="ale" fullname="" status="Перенес на е200б" email="" www="" icq="" donate="" />
  <author nickname="dimastyj" fullname="Dmitry Shitov" status="Автор" email="tmbwolf@sgh.ru" www="" icq="966788" donate="WebMoney: Z140052244575, R401821988717" />
  <author nickname="Freeman" fullname="Губский Роман Алексеевич" status="Автор" email="freeman_fa@mail.ru" www="" icq="287343692" donate="" />
 </info>


 <patchdata firmware="E200BXEGL2" mode="C100"  >
  <changes>
   <nord offset="0x00A26344" from="4459" to="0047" type="CODE" />
   <nord offset="0x00A263C4" from="A84E0130" to="FF7C5521" type="CODE" />
   <nord offset="0x01557CFE" from="0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" to="0EB4264B1878AD08012839D0022841D00020597801293AD02249096822488EF4F8ECC821411A0220A12924D90130A42921D90130A6291ED90130A8291BD90130AB2918D90130AD2915D90130B02912D90130B2290FD90130B5290CD90130BA2909D90130C02906D90130C52903D90130CA2900D901300C4B58430C4BC0180BE0681E052148430028F5D10130F3E7002D02D0F0E7074840590EBC30BD0000409C5630A0383030102700000E0300008823B620A84E0130" type="CODE" />
  </changes>

  <respack title="Иконки для патча" default="yes">
   <nord offset="0x00B62388" from="[encoded data, 25024 characters]" to="[encoded data, 25024 characters]" type="DATA" />
  </respack>

  <resmap>
   <img  offset="0x00B62388" title="Батарейка_на_информационной_полосе" width="23" height="17" count="16" bpp="16" />
  </resmap>

 </patchdata>

</patch>
