<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="ExtraHotkeys" id="BD9C80C3" group="Интерфейс" version="1">
  <description short="Теперь можно переназначать (при помощи ResMan) действия по удержанию цифровых кнопок 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Штатно у самсунга на удержании цифр только быстрый набор. А теперь можно повесить вообще любое действие (как например у сименса).\n\n\nВ карту прошивки в keybind добавить:\n\nkeys=1-Удержание=0x004A189C,2-Удержание(требуется патч)=0x00C44858,3-Удержание(требуется патч)=0x00C4485C,4-Удержание(требуется патч)=0x00C44860,5-Удержание(требуется патч)=0x00C44864,6-Удержание(требуется патч)=0x00C44868,7-Удержание(требуется патч)=0x00C4486C,8-Удержание(требуется патч)=0x00C44870,9-Удержание(требуется патч)=0x00C44874\n\nvalues=2…9-(оставить быстрый набор)=0xFFFFFFFF,Голосовая_почта=0x10F13888\n" />
  <author nickname="f2065" fullname="Евгений" status="Автор (D780/D880 Duos)" email="f2065@hotbox.ru" www="http://2065.nm.ru" icq="35078112" donate="WMR423659161693 WMZ353562470676 WME181595388849" />
  <author nickname="bdvrean" fullname="Бирюков Дмитрий Владимирович" status="Портировал на D900" email="bdvrean@yandex.ru" www="" icq="" </info>
 </info>

 <patchdata firmware="D900XEFK2" mode="C100"  >
  <changes>
   <nord offset="0x0094F4E4" from="3078311CA24E3128" to="004800470148C410" type="CODE" />
   <nord offset="0x00C44800" from="1F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F00" to="307831281CD03A2816D5322814D43238800011A109580020013888420CD0C6F4B0EF3678323EB6000BA08059064E311CC6F452EF054800473078034E04490847311C014E03480047202F3511FBF4941009F59410EFF49410" type="CODE" />
   <nord offset="0x00C44858" from="1F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F00" to="FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF" type="CODE" req="no" />
  </changes>

 </patchdata>

</patch>