<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Авто-Bluetooth" id="0F0DDC53" group="Связь" version="1" require="71BDD8B5">
  <description short="Теперь Bluetooth имеет два режима - автоматический и ручной:\n\n- Ручной активируется из Меню-3-5-1 и там же выключается, в этом режиме Bluetooth работает, как и раньше, т.е. не будет автоматически выключаться после отправки;\n- Автоматический режим, из любого доступного места, в контекстном меню выбираем отправить по Bluetooth, попадаем в меню, где можно выбрать какие файлы отправлять, выбираем что передать, нажимаем Отправить и попадаем в меню устройств Bluetooth, Bluetooth включится автоматически, выбираем на какое устройство Bluetooth нужно передать и телефон передаст выбранный(е) файл(ы) и автоматически выключится.\n\nАвтоматическое выключение не произойдет, если Bluetooth активирован из Меню-3-5-1 (т.к. это ручной режим).\n\nТаким образом:\nа) экономится заряд батареи (Bluetooth не работает лишнее время);\nб) нет необходимости лазить по меню с целью вкл./выкл. Bluetooth.\n\nВнимание!!! Для корректной работы патча необходимо сначала установить -=Мастер-патч=-.\n" />
  <author nickname="-=AsteriX=-" fullname="Котельников Денис Сергеевич" status="Автор" email="asterix@hotmail.ru" www="asterix.com.ru" icq="" donate="" />
  <author nickname="dimastyj" fullname="Dmitry Shitov" status="Автор на Sgh-e200 d6" email="dimastyj@sgh.ru" www="WebMoney: Z140052244575, R401821988717" icq="966788" donate="" />
  <author nickname="bkanton" fullname="" status="Переносил" email="" www="" icq="" donate="" />
 </info>


 <patchdata firmware="E200XEGJ2"  >
  <changes>
   <nord offset="0x001C45F8" from="901AEC20" to="443DCA20" type="CODE" />
   <nord offset="0x001C4608" from="D87F7721" to="643DCA20" type="CODE" />
   <nord offset="0x006BCD30" from="901AEC20" to="443DCA20" type="CODE" />
   <nord offset="0x006BCD40" from="D87F7721" to="643DCA20" type="CODE" />
   <nord offset="0x006C1040" from="5C000000000000000000000000000000" to="1C00000000000000D87F772100000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x00CA3D44" from="1F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F00" to="171409000000000000000000000000001C00000000000000901AEC2000000000171409000000010000000000000000001C00000000000000D87F7721000000001814090000000000300D6C20000000001C00000000000000901AEC20000000001814090000000000300D6C20000000001C000000000000000C9BA8200000000000F00EF80548407840B0F0BDE08800F007F80249487000F009F8F5E720000C30" type="CODE" />
   <nord offset="0x00CA3DE4" from="1F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F00" to="03B40148019001BDF59D902103B40148019001BD259E9021" type="CODE" />
   <nord offset="0x00EC1B68" from="0C9BA820" to="A43DCA20" type="CODE" />
   <nord offset="0x013322CC" from="300D6C20" to="843DCA20" type="CODE" />
   <nord offset="0x0190A3A0" from="00000000" to="C53DCA20" type="CODE" />
   <nord offset="0x0190A7A0" from="00000000" to="D13DCA20" type="CODE" />
  </changes>

 </patchdata>

</patch>
