<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Громкий сигнал второго вызова" id="3047C7BE" group="Другое" version="0.5">
  <description short="Теперь сигнал о втором вызове будет более заметный. В опциях патча можно его перенастроить, или вообще указать вибру вместо звука.\n\nps. Slave-платформа возпроизводит только звуки с кодами от 0x5C до 0x7E, так что ассортимент звуков не большой." />
  <author nickname="f2065" fullname="Евгений" status="Автор" email="f2065@hotbox.ru" www="http://2065.nm.ru" icq="35078112" donate="WMR423659161693 WMZ353562470676 WME181595388849 Yandex-41001369386504" />
 </info>
 <patchdata firmware="B5722XXJK3" >
  <changes>
   <nord offset="0x900A11" from="5C" to="7E" req="no"/>
   <nord offset="0x900A1F" from="00" to="01" desc="просто маркер наличия патча"/>  
  </changes>
  <options>
   <list title="Варианты звука" offset="0x900A11" type="data" values="Звук 0x5C (стандартный)=5C;Звук 0x66=66;Звук 0x70=70;Вибра=7E" />
  </options>  
 </patchdata>
</patch>
