<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Extra Desktop" id="D809F313" group="Интерфейс" version="1.0" require="71BDD8B5">
  <description short="Патч добавляет возможность изменять вид рабочего стола через меню телефона (Меню-Настройки-Дисплей-Отображение текста):\n1. отключать дату и/или время\n2. отключать полупрозрачный фон\n3. отключать подписи к клавишам\n4. изменять положение даты и времени (верх/над софт-кнопками/вместо софт-кнопок)\n5. если дата и/или время будут выключены, либо дата и/или время отображаются внизу, то полупрозрачный фон автоматически убирается с экрана. Чтобы фон снова появился достаточно включить отображение даты и времени в положении *Вверху*.\n6. при включенных подписях к софт-кнопкам, дата и время в режиме *Внизу* рисуются над подписями, если подписи отключены, то вместо них.\n7. если положение названия оператора выбрано *Внизу* и при этом не убраны софт-кнопки, то положение даты и времени будет автоматически установлено вверху, что бы небыло наложения\n8. в меню добавлена защита от неверных установок, тоесть:\nа. если положение оператора выбрано *Внизу* и при этом включен чекбокс показывать софт-кнопки, то возможность изменять положение даты и времени автоматически сбросится на *Вверху* и станет не активным\nб. если выключить дату или время, то полупрозрачный фон автоматически сбросится и станет не активным\nв. если выключены одновременно дата и время, то полупрозрачный фон и возможность изменять положение даты и времени автоматически станут не активными\nг. если положение даты и времени будет выбрано *Внизу*, то полупрозрачный фон автоматически сбросится и станет не активным\n9. отображение Экстра информации, при включении которой (меню-9-3-3) будет отображаться % заряда батареи, температура, уровень сигнала в дБ и вольтаж батареи.\nОтображение Экстра информации  отображается и во время разговора. Уровень сигнала и заряда аккумулятора отображается цветом в зависимости от их значения. Максимальное значение соответствует зеленому цвету (сверх максимального - фиолетовому), минимальное - красному.\nЕсли добавить в карту ресурсов Экстра-инфо=0x20AD8394 и повесить на любую из кнопок на главном экране при нажатии кнопки, на которую повешена Экстра информация будет выпадать окошко с отображением % заряда, температуры и уровнем сигнала, и/или в Меню-9-1-3 выберите пункт *Информация*, который сделан вместо *Голосовой почты* на любую кнопку быстрого доступа\nДанный патч заменяет патч УбратьФонПодДатойВремя!!\n!Внимание для работы патча нужно поставить -=Мастер-патч=-" />
  <author nickname="-=AsteriX=-" fullname="Котельников Денис Сергеевич" status="Автор" email="asterix@hotmail.ru" www="asterix.com.ru" icq="" donate="" />
  <author nickname="Freeman" fullname="Губский Роман Алексеевич" status="Автор" email="freeman_fa@mail.ru" www="" icq="287343692" donate="" />
  <author nickname="Pako777" fullname="Копырин Павел Валерьевич" status="Портировал" email="pako777@mail.ru" www="WMR009274614932, WMZ180397675130, WMU326550542963, WME555868191541" icq="" donate="" />
  <author nickname="Sylar" fullname="Макс" status="Автор на SGH-E740" email="423321@mail.ru" www="http://forum.sgh.ru" icq="203828395" donate="WebMoney - R256859050930, Z213717900957" />
  <author nickname="SaNeK" fullname="Малков Александр" status="Портировал на E200 (gj2)" email="sanek-1992@bk.ru" www="" icq="152731" donate="" />

 </info>


 <patchdata firmware="E200XEGJ2" mode="C100"  >
  <changes>
   <nord offset="0x000B68B0" from="F0B58DB0071C0024" to="004D2847058BAD20" type="CODE" />
   <nord offset="0x0010CA04" from="F8549221" to="9483AD20" type="CODE" />
   <nord offset="0x00A0C818" from="03" to="09" type="CODE" />
   <nord offset="0x00A0C874" from="5E4800219A38027C" to="004908473985AD20" type="CODE" />
   <nord offset="0x00A0C944" from="02219A38827C381C" to="004908474F85AD20" type="CODE" />
   <nord offset="0x00A0C95A" from="041C0021201CF0F6D6EA" to="0149084700006389AD20" type="CODE" />
   <nord offset="0x00AD8394" from="[encoded data, 7344 characters]" to="[encoded data, 7344 characters]" type="CODE" />
   <nord offset="0x00D6FFE6" from="EA4A167845200590C121" to="014A104700005184AD20" type="CODE" />
   <nord offset="0x016146B4" from="00790D280CD05320" to="00490847258BAD20" type="CODE" />
   <nord offset="0x0161D1B8" from="FFB589B0129C139E" to="004C20476784AD20" type="CODE" />
   <nord offset="0x0161D1EA" from="00910023B122011C0A98" to="014B18470000D583AD20" type="CODE" />
   <nord offset="0x0161D220" from="00910023B122011C" to="004B18470184AD20" type="CODE" />
   <nord offset="0x0161D230" from="07A8D8F778ED0821" to="00480047ED84AD20" type="CODE" />
   <nord offset="0x0169E218" from="FEB54E4800240078" to="004800472D84AD20" type="CODE" />
   <nord offset="0x016B1470" from="0322002103A84FF7" to="00490847CF89AD20" type="CODE" />
   <nord offset="0x01909FA0" from="000000000000000000000000" to="E68EAD20D08FAD208090AD20" type="CODE" />
   <nord offset="0x0190A7C0" from="00000000" to="BF8BAD20" type="CODE" />
  </changes>

 </patchdata>

</patch>
