<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="FM-радио без гарнитуры" id="DA2B836C" group="FM-радио" version="1.0.1">
  <description short="Патч позволяет включать FM-радио без применения гарнитуры.\nВ качестве антенны можно использовать любой провод: датакабель, зарядное устройство и т.д (правда, их антенные свойства хуже чем у гарнитуры).\n\nps. есть недоработки:\n - из будильника радио по прежнему только с реальной воткнутой гарнитурой включается;\n - если в радио установлен вывод звука на наушники, а наушников реально нет - то при выходе из радио пропадёт озвучка клавиатуры и прочие системные звуки (чтобы этого не было - в радио включите режим вывода звука на динамик, если у вас нет наушников)." />
  <author nickname="Pako777" fullname="Копырин Павел Валерьевич" status="Автор на G600" email="pako777@mail.ru" www="WMR009274614932, WMZ180397675130, WMU326550542963, WME555868191541" icq="" donate="" />
  <author nickname="Mako" fullname="" status="Портировал на D780XEHE1" email="" www="" icq="249089413" />
  <author nickname="f2065" fullname="Евгений" status="Портировал на C5212XEIB5" email="f2065@hotbox.ru" www="http://2065.nm.ru" icq="35078112" donate="WMR423659161693 WMZ353562470676 WME181595388849" />
  <author nickname="FRAER" fullname="Андрей Н." status="Автор на m3510" email="fraer@sgh.ru" www="forum.sgh.ru" icq="173-019" donate="" />
 </info>

 <patchdata firmware="M3510XEHJ2" mode="C100"  >
  <changes>
   <nord offset="0x00320E34" from="34BD8620" to="3C0E3220" type="CODE" />
   <nord offset="0x00321134" from="8C083220" to="3C113220" type="CODE" />
   <nord offset="0x0086BB84" from="3D0102000F00EF090000000004000000" to="30000000000000000000000000000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x0086BC5C" from="8C083220" to="64BC8620" type="CODE" />
   <nord offset="0x0086BFEC" from="34BD8620" to="F4BF8620" type="CODE" />
   <nord offset="0x00D07914" from="8C083220" to="1C79D020" type="CODE" />
   <nord offset="0x00D07BB4" from="34BD8620" to="BC7BD020" type="CODE" />
   <nord offset="0x016CD750" from="8C083220" to="58D76C21" type="CODE" />
   <nord offset="0x016CE530" from="8C083220" to="38E56C21" type="CODE" />
   <nord offset="0x01B688F0" from="408FBC21" to="F888B621" type="CODE" />
   <nord offset="0x01B68900" from="58D86C21" to="D88AB621" type="CODE" />
  </changes>
 </patchdata>
</patch>