Talk_Aon_Configurer.exe by Javer

Запускаем.
Добавляем новую запись - кнопка "Добавить".
Заполняем ее (группа "Параметры номера"):

Режим: - для патча на E250D обязательно оставляем "Неизвестные".

Префикс: - начало номера при входящем вызове для сравнения.
Например, если префикс +37529 и номер вызывающего абонента
+375291234567 - будет выбрана эта запись;
+375232123456 - запись не пройдет проверку, будет обрабатываться следующая.

Маска: - формат проговаривания номера. Выбираем из выпадающего списка нужную, 
либо пишем свою.
Проговариваются последние цифры номера. Например, если номер +375291234567 
и маска ххх-хх-хх, то будет произнесено "сто двадцать три сорок пять 
шестьдесят семь".
Маска может захватить и цифры префикса, если нужно. Напимер, если маска 
хх-ххх-хх-хх, то для этого номера скажет "двадцать девять сто двадцать три 
сорок пять шестьдесят семь".
Не надо делать группу хххх - АОН ее не воспримет.
Более четырех групп программа не сохраняет, хотя АОН воспринимает 7.
Если маска пустая - номер не произносится.

Звук: - файл, который будет воспроизведен перед проговариванием номера.
Звук должен находиться в папке /user. Указываем только имя. Например, если в 
папке /user есть файл сell.mp3, пишем просто сell. Ввести можно максимум 16 
символов.
Не надо в качестве этого файла указывать мелодию на три минуты - только 
пару слов: "Вызывает Москва" например. Пока этот файл воспроизводится 
невозможно будет ответить на звонок.
Если надо говорить только номер, оставляем поле пустым.

Добавляем следующую запись, и т.д., сколько нужно.
Затем сохраняем файл (кнопка "Сохранить"). Имя файла можно написать любое, 
но в телефон копируем файл с именем talk_aon.cfg в папку /user.
Так-же копируем в телефон все файлы, указанные в поле "Звук".

Если надо отредоктировать уже существующий файл - загружаем его (кнопка 
"Загрузить").
Затем либо правим существующие записи, выбирая их из списка, либо добавляем 
новые (кнопка "Добавить"), либо можно удалить текущую (кнопка "Удалить").

