<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Подсветка заблокированого экрана на нормальной яркости" id="0B62E3CE" group="Интерфейс" version="1.1">
  <description short="Теперь, при заблокированном экране короткое нажатие красной кнопки будет включать подсветку на нормальную яркость, а повторное нажатие будет выключать подсветку.\nЭто позволяет например при ярком освещении что-то увидеть на экране не разблокируя мобилу.\n\nPS. Без патча при заблокированном экране по нажатию красной кнопки подсветка включалась полностью только если воткнута зарядка, а иначе - на самую минимальную яркость (так что на улице ничего не видно).\nВ опциях патча можно установить время, втечение которого будет гореть подсветка, если не нажимать повторно красную кнопку." />
  <author nickname="f2065" fullname="Евгений" status="Автор" email="f2065@hotbox.ru" www="http://2065.nm.ru" icq="35078112" donate="WMR423659161693 WMZ353562470676 WME181595388849 Yandex-41001369386504"/>
  <author nickname="FRAER" fullname="Андрей Н." status="Автор на m3510/b5702" email="fraer@sgh.ru" www="forum.sgh.ru" icq="173-019"/>
  <author nickname="Alex&r" fullname="Александр" status="Довел до v.1.1 на С5212" email="avkov2002@mail.ru" www="" icq="218498391" donate="WMR496746279490 WMZ384097664268 WME262064376297 WMB781695161713" />
 </info>

 <patchdata firmware="C5212XEIB5" >
  <changes>
   <nord offset="0xA8A1A8" from="00339421" to="F9372F20" />
   <nord offset="0xA89F1A" from="E6F6" to="0047" />
   <nord offset="0x2F37F8" from="FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF" to="207B092805D0291C09483AF3B5FB094F3847094B1B78022B00D100230122D31A002200920021002000F008F8014F3847003394219599A8201C67013003B40148019001BDCD45F020" />
   <nord offset="0xF04672" from="7E480068C007" to="014C02E00000" />
   <nord offset="0xF04678" from="00D57D4C" to="88130000" req="no" />
  </changes>
  <options>
   <list title="Длительность подсветки" offset="0xF04678" type="data" values="3 сек.=B80B0000;4 сек.=A00F0000;5 сек.=88130000;6 сек.=70170000;7 сек.=581B0000" />
  </options>

 </patchdata>

</patch>
