<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="MaxBackLight" id="0B62E3CE" group="Интерфейс" version="1.1.2">
  <description short="Теперь, при заблокированном экране короткое нажатие красной кнопки будет включать подсветку на нормальную яркость, а повторное нажатие будет выключать подсветку (Новшество версии 1.1).\nЭто позволяет, например, при ярком освещении что-то увидеть на экране не разблокируя мобилу. По нажатию красной кнопки мешающей подсказки о разблокировке теперь тоже не будет (как это было на предыдущих самсунгах)." />
  <author nickname="f2065" fullname="Евгений" status="Автор" email="f2065@hotbox.ru" www="http://2065.nm.ru" icq="35078112" donate="WMR423659161693 WMZ353562470676 WME181595388849 Yandex-41001369386504"/>
  <author nickname="FRAER" fullname="Андрей Н." status="Автор на m3510/b5702" email="fraer@sgh.ru" www="forum.sgh.ru" icq="173-019"/>
 </info>
 <patchdata firmware="B5702XEIE1">
  <changes>
   <nord offset="0xC47D84" from="E1F6" to="0047"/>
   <nord offset="0xC47EE8" from="7021C221" to="71642F21"/>
   <nord offset="0x111188E" from="7D480068" to="014C02E0"/>
   <nord offset="0x1111894" from="00D57C4C" to="88130000" req="no"/>
   <nord offset="0x12F6470" from="8A916A896A896A896A896A896A896A898A916A896A89" to="387B092803D00948EFF294FD0CE0084B1B78022B00D1"/>
   <nord offset="0x12F6486" from="8A" to="01" req="no"/>
   <nord offset="0x12F6487" from="916A896A896A896A8909818CB9DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF" to="230122D31A00220092002100201BF6AEF909B0F0BD7021C22170800130"/>
  </changes>
  <options>
   <list title="Длительность подсветки" offset="0x1111894" type="data" values="1сек=E8030000;2сек=D0070000;3сек=B80B0000;4сек=A00F0000;5сек=88130000;6сек=70170000;7сек=581B0000" />
   <list title="При включенном эконом-режиме" offset="0x12F6486" type="data" values="Включать максимальную яркость=00;Выключать подсветку=01" />
  </options>
 </patchdata>
</patch>