<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Flash Setting" id="6008418E" group="Камера" version="1.0">
  <description short="Патч добавляет в телефон возможность сохраняемой настройки режимов вспышки в фото- и видеокамере.\nДля этого в меню 9-8 (*Камера*) добавлен новый пункт *Настройка вспышки*, в котором имеется 5 позиций:\n\n1. Пункт *Единые настройки обеих камер* - при его выборе настройки вспышки в фотокамере будут действовать и для видеокамеры, при этом пункты настройки видеокамеры будут затуманены за ненадобностью; следует так же иметь ввиду что при активации этого пункта настройка вспышки, сохранённая при выходе из фото, установится и в видео (естесственно если будет выбран пункт *Сохранять при выходе*).\n2. Пункт *Фото: сохранять режим при выходе* - при его выборе режим вспышки, установленный во время использования камеры, сохранится и будет использован при следующем запуске.\n3. Пункт *Фото: режим по умолчанию при запуске* - доступен если не выбран предыдущий пункт; здесь можно установить, какой из стандартных четырёх режимов вспышки будет использован при старте камеры.\n4 и 5 пункты для видеокамеры аналогичны соответствующим пунктам для фотокамеры и дополнительного пояснения не требуют.\n\nВнимание! Для корректной работы необходима установка -=Мастер-патч=- не ниже версии 2.0\nВнимание! Устанавливать после патча *Фонарик*.\n\nОтдельное спасибо Maksik за перевод текстовых ресурсов патча на украинский язык." />
  <author nickname="bdvrean" fullname="Бирюков Дмитрий Владимирович" status="Автор" email="bdvrean@yandex.ru" www="" icq="413128459" donate="" />
 </info>

 <patchdata firmware="D900iXEGF2" >
  <changes>
   <nord offset="0xB3EA00" from="1F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F00" to="6882B2201483B2206284B2209085B220DE86B2201088B220" />
   <nord offset="0xB3F1A8" from="1F001F00" to="617EB220" />
   <nord offset="0x99C4A8" from="05" to="06" />
   <nord offset="0x99C514" from="19090100020000003C0D2620000000001909010006000000E4AC292000000000" to="7900050000000000507DB220000000001C00000000000000207EB22000000000" />
   <nord offset="0x11437A0" from="05" to="06" />
   <nord offset="0x114380C" from="19090100020000003C0D2620000000001909010006000000E4AC292000000000" to="7900050000000000507DB220000000001C00000000000000207EB22000000000" />
   <nord offset="0xB2C740" from="E1174F20" to="5580B220" />
   <nord offset="0xB2C768" from="47174F20" to="6D80B220" />
   <nord offset="0x1074B70" from="0078787325750920" to="00490847957FB220" />
   <nord offset="0x5BAC88" from="17181300060000000000000000000000" to="17144500020000000000000000000000" />
   <nord offset="0x14D58B0" from="17181300060000000000000000000000" to="17144500020000000000000000000000" />
   <nord offset="0x141E270" from="000E2075032800D9" to="00490847B37FB220" />
   <nord offset="0x1071B6C" from="0123111C20318B73" to="004B1847DB7FB220" />
   <nord offset="0x8D7F3C" from="04060C48240E8473" to="004908471580B220" />
   <nord offset="0x141CAF4" from="A073052801D10120" to="004908472F80B220" />
   <nord offset="0xB27D50" from="[encoded data, 6198 characters]" to="[encoded data, 6198 characters]" />

  </changes>

 </patchdata>

</patch>
