<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="ExtraHotkeys" id="BD9C80C3" group="Интерфейс" version="1">
  <description short="Теперь можно переназначать (при помощи ResMan) действия по удержанию цифровых кнопок 2,3,4,5,6,7,8,9 (кнопки 1,*,# переназначаются и без патча, 0 - нужен для +). Штатно у самсунга на удержании цифр только быстрый набор. А теперь можно повесить вообще любое действие (как например у сименса).\n\n\nВ карту прошивки в keybind добавить:\n\nkeys=2-Удержание(требуется патч)=0x002F2834,3-Удержание(требуется патч)=0x002F2838,4-Удержание(требуется патч)=0x002F283C,5-Удержание(требуется патч)=0x002F2840,6-Удержание(требуется патч)=0x002F2844,7-Удержание(требуется патч)=0x002F2848,8-Удержание(требуется патч)=0x002F284C,9-Удержание(требуется патч)=0x002F2850\n\nvalues=2…9-(оставить быстрый набор)=0xFFFFFFFF" />
  <author nickname="f2065" fullname="Евгений" status="Автор" email="f2065@hotbox.ru" www="http://2065.nm.ru" icq="35078112" donate="WMR423659161693 WMZ353562470676 WME181595388849" />
 </info>
 <patchdata firmware="C5212XEIB5" >
  <changes>
   <nord offset="0x9E3D34" from="387831280FD18DF7" to="00480047E1272F20" />
   <nord offset="0x2F27E0" from="FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9EFFBEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF" to="3878312814D03238072815D8800011A4245800200138A04207D0C9F6E9FB201C074900F027F807480047387806490847C9F6DEFB05480047387805490847000040E72D20493D9E205B3D9E203F3D9E201D3E9E20" />
   <nord offset="0x2F2834" from="FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF" to="FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF" req="no" />
   <nord offset="0x2F2854" from="FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF" to="03B40148019001BD21D4A820" />
  </changes>
 </patchdata>
</patch>
