<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Говорящий АОН" id="47369226" group="Связь" version="1">
  <description short="Патч добавляет в телефон функцию проговаривания номера либо имени абонента при входящем вызове. Если в папке \user существует файл &quot;номер_абонента.mp3&quot;, то он будет воспроизведен в самом начале, после этого номер будет проговорен согласно настройкам в файле &quot;talk_aon.cfg&quot;.\n\nВ Меню-12-5-1-2 есть настройка говорящего АОНа: выключен, включен, неизвестный абонент (АОН будет срабатывать только если этого номера нет а адресной книге). Теперь это меню полностью информирует именно о настройке входящего вызова, т.е. теперь оно называется &quot;Входящий вызов&quot;, и подправлено название автоматического ответа.\n\nВ специальной программе (есть в архиве) есть возможность создать нужный конфиг, в котором можно для любых шаблонов задать желаемую маску проговаривания, например: ххх-хх-хх, хх-хх-хх, х-хх-хх и файл который будет проигрываться до проговаривания номера (чем короче тем лучше)\nВо время проговаривания невозможно ответить/отклонить звонок\nДля работы патча необходимо скопировать файл talk_aon.mp3 в папку \user телефона.\n\nАрхив с файлом talk_aon.mp3 и всеми необходимыми программами и инструкциями можно скачать тут http://www.asterix.com.ru/D900/talk_aon.rar (201кб)" />
  <author nickname="VVYura" fullname="Юра Гаев" status="Автор" email="vvyura@tut.by" www="WMZ - Z239397930516; WMR - R105904671876" icq="383492338" />
  <author nickname="-=AsteriX=-" fullname="Котельников Денис Сергеевич" status="Автор" email="asterix@hotmail.ru" www="asterix.com.ru" icq="" />
  <author nickname="[AlaSToR]" fullname="Анохин Руслан Вячеславович" status="Портировал на G600" email="SoulOfARM@yandex.ru" www="" icq="23557478" donate="" />
 </info>

 <patchdata firmware="G600XEGL1" >
  <changes>
   <nord offset="0xB4AF90"  from="03" to="04" req="no" />
   <nord offset="0x1043608" from="407C4D21" to="38530A21" />
   <nord offset="0x113B358" from="1F001F00" to="C3550A21" />
   <nord offset="0x113BFD8" from="1F001F001F001F00" to="BC580A214A590A21" />
   <nord offset="0x113BFF4" from="1F001F001F001F00" to="EE590A21885A0A21" />
   <nord offset="0xB5505C"  from="052D07D101220092" to="0048004779530A21" />
   <nord offset="0xB54FF0"  from="22A992F634EF3A4F" to="0049084761540A21" />
   <nord offset="0xB4AF44"  from="9F481F38A8F730FA" to="00480047ED540A21" />
   <nord offset="0xB4AFDC"  from="FF20A8F7E5F90022" to="00480047F7540A21" />
   <nord offset="0xB4B060"  from="381C5C4AA0F6B4E9" to="004800470D550A21" />
   <nord offset="0xB4B094"  from="0A2094F676EC0028" to="0048004799550A21" />
   <nord offset="0x10A5338" from="[encoded data, 4170 characters]" to="[encoded data, 4170 characters]" />

  </changes>

 </patchdata>

</patch>
