<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="ExtraHotkeys" id="BD9C80C3" group="Интерфейс" version="1">
  <description short="Теперь можно переназначать (при помощи ResMan) действия по удержанию цифровых кнопок 2,3,4,5,6,7,8,9 (кнопки 1,*,# переназначаются и без патча, 0 - нужен для +). Штатно у самсунга на удержании цифр только быстрый набор. А теперь можно повесить вообще любое действие (как например у сименса).\n\n\nВ карту прошивки в keybind добавить:\n\nkeys=2-Удержание(требуется патч)=0x8B3014,3-Удержание(требуется патч)=0x8B3018,4-Удержание(требуется патч)=0x8B301C,5-Удержание(требуется патч)=0x8B3020,6-Удержание(требуется патч)=0x8B3024,7-Удержание(требуется патч)=0x8B3028,8-Удержание(требуется патч)=0x8B302C,9-Удержание(требуется патч)=0x8B3030\n\nvalues=2…9-(оставить быстрый набор)=0xFFFFFFFF" />
  <author nickname="f2065" fullname="Евгений" status="Автор" email="f2065@hotbox.ru" www="http://2065.nm.ru" icq="35078112" donate="WMR423659161693 WMZ353562470676 WME181595388849" />
  <author nickname="FRAER" fullname="Андрей Н." status="Автор на m3510" email="fraer@sgh.ru" www="forum.sgh.ru" icq="173-019" donate="" />
  <author nickname="SantaX" fullname="Иванов Владимир Ильич" status="Перенес" email="640@inbox.ru" www="" icq="8744207" donate="" />
 </info>

 <patchdata firmware="G600XEGL1" >
  <changes>
   <nord offset="0xA3FF36" from="3078311C8E4E31280DD1" to="014800470000BD2F8B20" />
   <nord offset="0x8B2FBC" from="FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF" to="3078311C0F4E312814D03238072815D8800011A4245800200138A04207D000F02BF8201C311CE3F50DFF0748004708780649084700F020F8054800470878054908470000E8D87A204DFFA3205DFFA32045FFA3208BFFA320FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF03B40148019001BD616D3B21" />

  </changes>

 </patchdata>

</patch>
