<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Подсветка заблокированого экрана на нормальной яркости" id="0B62E3CE" group="Интерфейс" version="1.0">
  <description short="Теперь, при заблокированном экране короткое нажатие красной кнопки будет включать подсветку на нормальную яркость. Это позволяет например при ярком освещении что-то увидеть на экране не разблокируя мобилу. По нажатию красной кнопки мешающей подсказки о разблокировке теперь тоже не будет (как это было на предыдущих самсунгах)\n\nPS. Без патча при заблокированном экране по нажатию красной кнопки подсветка включалась полностью только если воткнута зарядка, а иначе - на самую минимальную яркость (так что на улице ничего не видно)." />
  <author nickname="f2065" fullname="Евгений" status="Автор" email="f2065@hotbox.ru" www="http://2065.nm.ru" icq="35078112" donate="WMR423659161693 WMZ353562470676 WME181595388849 Yandex-41001369386504" />
  <author nickname="Sylar" fullname="Макс" status="Автор на C5212i" email="petuhov@irkmail.ru" www="" icq="203828395" donate="" />
 </info>

 <patchdata firmware="C5212iXEJH3" >
  <changes>
   <nord offset="0x1415310" from="58790D21" to="15A87F20" />
   <nord offset="0x1415078" from="00E0" to="0047" />
   <nord offset="0x7FA814" from="0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" to="207B092805D0291C064800F00FF8064F38470022009201230021002000F00CF8014F384758790D21E94A412103B40148019001BD9928F72003B40148019001BDC1F6F720" />
   <nord offset="0xF7F766" from="7E480068C00700D57D4C" to="014C02E0000088130000" req="no" />

  </changes>
  <options>
   <list title="Длительность подсветки" offset="0xF7F76C" type="data" values="3сек=B80B0000;4сек=A00F0000;5сек=88130000;6сек=70170000;7сек=581B0000" />
  </options>
 </patchdata>

</patch>
