<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Automanual Bluetooth" id="5671EFA8" group="Связь" version="1.1" require="71BDD8B5">
 <description short="Теперь, при выборе файлов для отправки по Bluetooth, если нажать кнопку Отправить, то Bluetooth включится автоматически, и мы попадем в меню устройств Bluetooth, выбираем на какое устройство нужно передать выбранный(е) файл(ы), и телефон передаст их, и после передачи выдаст запрос на отключение Bluetooth. Т.е., если вы больше не будете пользоваться Bluetooth, то вы его выключаете, а если будете еще что-то отправлять/принимать, то на запрос о выключении Bluetooth отвечаете отрицательно.\nТаким образом:\nа) вы никогда не забудете выключить Bluetooth (Bluetooth не будет работать лишнее время)\nб) нет необходимости лазить по меню с целью вкл/выкл Bluetooth\n\nВ этой версии добавлено: включение и отключение Bluetooth через меню 3-4-1 теперь происходит без промежуточных меню: если Bluetooth был включен, то отключится, а если был выключен - включится.\nРекомендую повесить быстрый on-off на клавишу, очень удобно - для этого добавляем (у кого вдруг не добавлено, т.к. сам адрес не изменился) в карту: Активация-Деактивация_BT=0x1021E09C\n\nВНИМАНИЕ! Для работы требуется -=Мастер-патч=-\n\nВнимание! Несовместим с патчем Авто-Bluetooth => если установлен, то отменить.\n\nАвтор патча Авто-Bluetooth, и идея модификации стандартных возможностей Bluetooth: -=AsteriX=-\nИдея убрать промежуточные меню взята из патча FRAER 'Реструктуризация меню Bluetooth' на M3510" />
  <author nickname="Longhair" fullname="Халтурин Михаил" status="Автор на E780" email="longhair@myself.com" www="" icq="252687401" />
  <author nickname="bdvrean" fullname="Бирюков Дмитрий Владимирович" status="Портировал и дополнил на D900" email="bdvrean@yandex.ru" www="" icq="" donate="FRAER, -=Asterix=-" />

 </info>


 <patchdata firmware="D900XEFK2" mode="C100"  >
  <changes>
   <nord offset="0x0021E0BC" from="780000000000000000000000" to="1810740001000000A8F2A910" type="CODE" />
   <nord offset="0x0021E0CC" from="750001000041000000000000300000007C1E01000200020000000000" to="1C0000000000000088F3A910000000000148007840B0F0BD48D51F18" type="CODE" />
   <nord offset="0x0021E0EC" from="761E010000000202" to="5C00000000000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x0021E0F8" from="2000000079000000" to="000000007A000200" type="CODE" />
   <nord offset="0x0021E104" from="A8F2A910" to="00000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x006A15A4" from="171E1D00" to="1C000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x006A15AC" from="00000000" to="ACE02110" type="CODE" />
   <nord offset="0x006A15B4" from="78000000" to="5C000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x006A15C4" from="7500010000410000" to="49582C0019010100" type="CODE" />
   <nord offset="0x006A15D0" from="300000007C1E010002000A0000000000" to="02030000180901000D000000A8F2A910" type="CODE" />
   <nord offset="0x006A15E4" from="761E01000000020200000000200000007900000000000000A8F2A910" to="190901000E000000A8F2A91000000000190901000F000000ECE02110" type="CODE" />
   <nord offset="0x006A1604" from="790001000000000088F3A910" to="1909010009000000C4BEEC10" type="CODE" />
   <nord offset="0x006A1614" from="1809010009000000C4BEEC10" to="1909010002000000ECE02110" type="CODE" />
   <nord offset="0x006A1624" from="19090100020000008C476A10" to="370000000000000000000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x006A766C" from="5C000000" to="1C000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x006A7674" from="00000000" to="88F3A910" type="CODE" />
   <nord offset="0x00A9F010" from="FC222D11" to="B4156A10" type="CODE" />
   <nord offset="0x00A9F378" from="1C000000" to="7A000300" type="CODE" />
   <nord offset="0x00A9F380" from="7CE02110" to="00000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x00C5DB78" from="1F001F00" to="DDE02110" type="CODE" />
   <nord offset="0x0101AB70" from="00426C7565746F6F7468206973206E6F74206163746976617465640A426C7565746F6F7468206F6E3F00426C" to="005475726E206F666620426C7565746F6F74683F00000000000000000000000000000000000000000000426C" type="CODE" />
   <nord offset="0x0102F4F8" from="426C7565746F6F746820D0BDD0B5D0B0D0BAD182D0B8D0B2D0B5D0BD0AD092D0BAD0BBD18ED187D0B8D182D18C20426C7565746F6F74683F" to="D092D18BD0BAD0BBD18ED187D0B8D182D18C20426C7565746F6F74683F000000000000000000000000000000000000000000000000000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x012D24BC" from="5C000000" to="1C000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x012D24C4" from="00000000" to="88F3A910" type="CODE" />
   <nord offset="0x018A0E4C" from="20697374206E6963687420616B746976696572742E0A426C7565746F6F74682065696E736368616C74656E3F" to="20617573736368616C74656E3F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" type="CODE" />
  </changes>

 </patchdata>

</patch>
