<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Патч-конфигуратор" id="EF124E5E" group="Органайзер" version="1.0" require="71BDD8B5">
  <description short="Патч-конфигуратор предназначен для опциональной настройки возможностей говорящего органайзера. Предлагаются следующие варианты:\n\n1. Меню-7-1-5 (Говорящий будильник):\n   - Перед будильником - произношение времени перед сигналом будильника (вкл/вык);\n   - Перед событиями органайзера - произношение времени перед всеми возможными событиями органайзера (вкл/вык);\n   - Перед автовключением - произношение времени перед автовключением телефона во время срабатывания будильника (вкл/вык);\n   - В режиме без звука - произношение времени в режиме без звука, актуально для Сигнала 1 и Сигнала 2 (вкл/вык).\n\n2. Меню-7-1-6 (Автовыключение телефона):\n   - В этом меню можно выбрать время для автоматического выключения телефона, а так же его отменить.\n\n3. Меню-9-1 (Время и дата):\n   - Громкость говорящих часов - громкость произношения времени, допустимы как фиксированные значения 1-14, так и установка громкости по аналогии с громкостью клавиатуры или входящего звонка;\n   - Говорить время каждый час - ежечасное проговаривание времени, &quot;кукушка&quot; (вкл/вык);\n   - Час начала ночного режима - актуально для ежечасного произношения времени, установленный в этой опции час считается началом ночного режима, время в этот час уже не произносится;\n   - Час окончания ночного режима - в установленное время заканчивается ночной режим, в этот час время произносится (ночной режим должен начинаться вечером одного дня и заканчиваться утром другого, реализована система защиты, ошибочные значения просто не будут сохранятся);\n   - Громкость воспроизведения файла hour.mp3 - если существует файл &quot;\user\hour.mp3&quot;, то он будет воспроизводиться каждый час вместо проговаривания времени. Опция позволяет настроить его громкость.\n\n4. Меню-9-4-1 (Входящий вызов)\n   - Говорящий АОН - возможность произношения номера абонента при входящем вызове. Опционально можно отключить говорящий АОН, включить для всех номеров или включить только для неизвестных абонентов, которых нет в списке контактов.\n\nВнимание!!! Для корректной работы патча необходимо сначала установить -=Мастер-патч=-.\n\nВнимание!!! Патч-конфигуратор является лишь оболочкой для настройки функций других патчей, соответственно, чтобы настройки приобрели смысл необходимо установить: Talker, Говорящий будильник и Говорящий АОН.\n\nВыражаю благодарность rost751 за предоставленные графические ресурсы… ;)\n" />
  <author nickname="dimastyj" fullname="Dmitry Shitov" status="Автор" email="tmbwolf@sgh.ru" www="" icq="966788" donate="WebMoney: Z140052244575, R401821988717" />
 </info>


 <patchdata firmware="E200XEGD6"  >
  <changes>
   <nord offset="0x000AD526" from="21" to="29" type="CODE" />
   <nord offset="0x000AD548" from="88CE2E20" to="F08F0721" type="CODE" />
   <nord offset="0x002E77CC" from="04" to="06" type="CODE" />
   <nord offset="0x002E7838" from="180901000F0000008450BD200000000019090100020000008450BD200000000038000000000000000000000000000000" to="79000400000000003887072100000000790005000000000018880721000000001C00000000000000A887072100000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x004EE790" from="6F49301CA6F7E6EA" to="00490847198B0721" type="CODE" />
   <nord offset="0x004EEAC0" from="9F49301CA6F76CE9" to="00490847518B0721" type="CODE" />
   <nord offset="0x00C16560" from="04" to="06" type="CODE" />
   <nord offset="0x00C165CC" from="180901000F0000008450BD200000000019090100020000008450BD20000000001909010007000000DC9EE7200000000038000000000000000000000000000000" to="79000400000000003887072100000000790005000000000018880721000000001809010007000000DC9EE720000000001C00000000000000A887072100000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x00D95CC0" from="07" to="0C" type="CODE" />
   <nord offset="0x00D960BC" from="201CB34A9EF798EB" to="00480047818C0721" type="CODE" />
   <nord offset="0x00D96114" from="0021201C9AF742EE" to="00490847D78E0721" type="CODE" />
   <nord offset="0x00FE30AA" from="02000000" to="FFFF0000" type="CODE" />
   <nord offset="0x010752C0" from="000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" to="889407213C950721FC950721CC96072188970721369807214A990721429A0721369B07212E9C0721509D0721DC9D0721" type="CODE" />
   <nord offset="0x01075ACC" from="00000000" to="B9880721" type="CODE" />
   <nord offset="0x01075EB4" from="00000000" to="E3890721" type="CODE" />
   <nord offset="0x01078738" from="[encoded data, 28296 characters]" to="[encoded data, 28296 characters]" type="CODE" />
   <nord offset="0x016C4A9E" from="03" to="04" type="CODE" />
   <nord offset="0x016C4CF8" from="381C154A11F7BAE8" to="00490847518F0721" type="CODE" />
   <nord offset="0x016C4DC4" from="1E3109200FF7B8E9" to="00480047BD8F0721" type="CODE" />
  </changes>

 </patchdata>

</patch>
