<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Quiet Mode Short Vibro" id="93F796E1" group="Другое" version="1" require="0BB9972F" concurent="92F54A08" >
  <description short="Патч позволяет изменить продолжительность вибры (или отключить ее) при включении режима 'Без звука'.\nДолжен быть установлен патч 'Bluetooth Event Vibro'.\nПеред установкой отменить патч 'Quiet Mode DisVib'." />
  <author nickname="Longhair" fullname="Халтурин Михаил Алексеевич" status="Автор" email="longhair@myself.com" www="" icq="252687401" />
  <author nickname="SerDemon" fullname="Сергиев Дмитрий Максимович" status="Портировал" email="" www="" icq="265026759" donate="" />
  <author nickname="f2065" fullname="Евгений" status="Портировал на D780 DuoS" email="f2065@hotbox.ru" www="http://2065.nm.ru" icq="35078112" donate="WMR423659161693 WMZ353562470676 WME181595388849" />
  <author nickname="SLYDER" fullname="Лешкевич Александр Алексеевич" status="Портировал на C5212" email="try_logic@tut.by" www="" icq="" donate="" />
  <author nickname="Alex&r" fullname="Александр" status="Добавил возможность регулировки" email="" www="" icq="218498391" donate="WMR496746279490 WMZ384097664268 WME262064376297 WMB781695161713" />
 </info>

 <patchdata firmware="C5212XEIB5" >
  <changes>
   <nord offset="0x1571AA4" from="15091604" to="1518FF00" />
   <nord offset="0x1571AA8" from="00" to="08" />
  </changes>
  <options>
   <list title="Длительность вибры:" offset="0x1571AA8" type="CODE" values="0 (нет вибры)=00;1=08;2=10;3=18;4=20;5=30;6=40;7=50;8=68;9=80;10=A0" />
 </options>

 </patchdata>

</patch>
