<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Батарейка на 16 делений" id="022E74AF" group="Интерфейс" version="1.0">
  <description short="Теперь индикатор батареи имеет 16 делений вместо 3-х для более точного отображения оставшегося заряда.\n\nИспользуется другой алгоритм вычисления периодов оставшегося заряда, соответствующих каждому из делений батареи, что позволяет получить точную картинку, отвечающую нелинейному графику падения напряжения для Li-ion 800 mAh батарей, используемых в Sgh-E250 (огромное спасибо, rost751). C d500, x700 etc... нет ничего общего в этом плане ;)\n\nВ анимации зарядки участвуют все 16 делений." />
   <author nickname="Freeman" fullname="Губский Роман Алексеевич" status="Автор" email="freeman_fa@mail.ru" www="" icq="287343692" donate="" />
   <author nickname="-=AsteriX=-" fullname="Котельников Денис Сергеевич" status="Автор" email="asterix@hotmail.ru" www="asterix.com.ru" icq="" />
   <author nickname="dimastyj" fullname="Dmitry Shitov" status="Автор" email="tmbwolf@sgh.ru" www="" icq="966788" donate="WebMoney: Z140052244575, R401821988717" />
   <author nickname="Дамир" fullname="Каштанов Дмитрий" status="Автор" email="" www="" icq="328662351" donate="" />
 </info>


 <patchdata firmware="E250DXEGI1" mode="C100"  >
  <changes>
   <nord offset="0x012C4400" from="1F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F00" to="0EB42C4B1878AD0801283FD002284CD000205978012945D0D878012840D026490968264801F01AEFC821411A0120A12927D90130A42924D90130A62921D90130A8291ED90130AA291BD90130AC2918D90130AE2915D90130B02912D90130B4290FD90130BA290CD90130BE2909D90130C22906D90130C62903D90130CA2900D901300F4B58430F4BC01810E00E490878102802DB01200870F3E701300870F0E70A4804E0002D02D0EBE7094840590EBC30BD000030FE2930209A153010270000A4010000D4442C210202FC30B8602C2100000000" type="CODE" />
   <nord offset="0x012C625C" from="1F001F001F001F00" to="04F01FE564BF7D20" type="CODE" />
   <nord offset="0x01401A04" from="4459" to="0047" type="CODE" />
   <nord offset="0x01401A58" from="7CF20030" to="01442C21" type="CODE" />
  </changes>

  <respack title="Иконки для патча" default="yes">
   <nord offset="0x012C44D4" from="[encoded data, 15120 characters]" to="[encoded data, 15120 characters]" type="DATA" />
  </respack>

  <resmap>
   <img  offset="0x012C44D4" title="Батарея_разряжена" width="15" height="14" bpp="16" />
   <img  offset="0x012C4678" title="16_градаций_аккумулятора" width="15" height="14" bpp="16" count="16" />
   <img  offset="0x012C60B8" title="Батарея_заряжена" width="15" height="14" bpp="16" />
  </resmap>

 </patchdata>

</patch>
