<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.4">

 <info title="Изменить время информационных окон" id="1A67A4B0" group="Интерфейс" version="1">
 <description short="Изменяет время отображения у всех окон информации с 2-х секунд на 0,5 секунды.\n Если хотите, можете выбрать для себя подходящее время окон.\nДля этого открываем патч (файл SMP) через блокнот, и изменяем число =20= в поле to=.\nВот время и его значение для патча:\n1- Выключить окна=00\n2- 0.10 сек.=06\n3- 0.25 сек.=0F\n4- 0.50 сек.=20\n5- 0.75 сек.=2F\n6- 1 сек.=3E\n7- 1.25 сек.=4E\n8- 1.50 сек.=5E\n9- 1.75 сек.=6D\nВнимание! Изменять число 20 надо во всех семерых полях to." />
  <author nickname="dimastyj" fullname="Dmitry Shitov" status="Автор" email="dimastyj@sgh.ru" www="WebMoney: Z140052244575, R401821988717" icq="228724187" />
  <author nickname="SanyaX700" fullname="" status="Автор" email="SanyaX100@SGH.ru" www="" icq="317855" />
  <author nickname="ZAMALATb" fullname="Мирсон Игорь Александрович" status="Автор" email="zamalatb@gmail.com" www="" icq="" />
  <author nickname="zizu" fullname="Витюк Андрей Витальевич" status="Автор на D780" email="andruwa13@yandex.ru" www="www.studiofx.ucoz.ua" icq="283233986" donate="" />
  <author nickname="[AlaSToR]" fullname="Анохин Руслан Вячеславович" status="Портировал на D880 -=DUOS=-" email="gooch123@yandex.ru" www="" icq="23557478" />
</info>
 <patchdata firmware="D780XEHE1" >
  <changes>
   <nord offset="0x108DB6" from="7D" to="20" />
   <nord offset="0x57DA2A" from="7D" to="20" />
   <nord offset="0x57DA8C" from="7D" to="20" />
   <nord offset="0x57DADE" from="7D" to="20" />
   <nord offset="0x9CF444" from="7D" to="20" />
   <nord offset="0x12CA12A" from="7D" to="20" />
   <nord offset="0x12CA196" from="7D" to="20" />
  </changes>
 </patchdata>
</patch>
