<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Extra Desktop" id="D809F313" group="Интерфейс" version="2.0" require="71BDD8B5">
  <description short="Патч добавляет возможность изменять вид рабочего стола через меню телефона (Меню-Настройки-Дисплей-Вид текста):\n1. Имеется возможность включать/выключать,изменять координаты по вертикали и горизонтали, цвета и размера шрифта следующей информации: дата, время,полупрозрачный фон фон под датой и временем, подписи софт кнопок.\n2. Также появилась возможность отображения на экран:\nа. имя запущенного Java-приложения, требует патч JavaShadow. Без патча, в независимости от того включён показ имени Java-приложения или нет, имени на рабочем столе не будет.\nб. имя текущей проигрываемой песни при свёрнутом плеере. Если установлен патч ID3v1 Reader версии 2.5 и выше, то будут отображаться МР3 теги\nв. текущее местоположения. Местоположение определяется по мастер-оператору. Для отображения местоположения необходимо в папку /user/ записать файлы btsinfo1.txt и btsinfo2.txt (для SIM1 и SIM2 соответственно).\nг. временя и дату ближайшего будильника.\nд. экстра информацмм, т.е. будет отображаться % заряда батареи, температура, уровень сигнала мастер-оператора в дБ и вольтаж батареи.\n3.Отображение Экстра информации отображается и во время разговора. Уровень сигнала (только при звонке с мастер-симки) и заряда аккумулятора отображается цветом в зависимости от их значения. Максимальное значение соответствует зеленому цвету (сверх максимального - фиолетовому), минимальное - красному.\n4.Если добавить в карту ресурсов Экстра-инфо=0x2190D814 и повесить на любую из кнопок на главном экране при нажатии кнопки, на которую повешена Экстра информация будет выпадать окошко с отображением напряжения и % заряда, температуры, уровнем сигнала и CellID/LAC текущей мастер-соты.\nВнимание!!! После установки патча никакой информации не будет выводиться на экран. Поэтому необходимо зайти в Меню-Настройки-Дисплей-Вид текста, выбрать нужный пункт, к примеру дата и настроить по вкусу.\nДанный патч заменяет патч УбратьФонПодДатой!!\nВнимание! Для работы патча нужно поставить -=Мастер-патч=-" />
  <author nickname="Freeman" fullname="Губский Роман Алексеевич" status="Автор" email="freeman_fa@mail.ru" www="" icq="287343692" donate="" />
  <author nickname="-=AsteriX=-" fullname="Котельников Денис Сергеевич" status="Автор" email="asterix@hotmail.ru" www="asterix.com.ru" icq="" donate="" />
  <author nickname="Pako777" fullname="Копырин Павел Валерьевич" status="Портировал" email="pako777@mail.ru" www="WMR009274614932, WMZ180397675130, WMU326550542963, WME555868191541" icq="" donate="" />
  <author nickname="VVYura" fullname="Юра Гаев" status="Автор" email="vvyura@tut.by" www="WMZ - Z239397930516; WMR - R105904671876" icq="383492338" donate="" />
  <author nickname="mdemonv" fullname="Макеев Дмитрий Владимирович" status="Дополнил на D900" email="mdemonv@gala.net" www="" icq="70581370" donate="" />
  <author nickname="Sylar" fullname="Макс" status="Автор на SGH-D880XEHG2" email="423321@mail.ru" www="http://forum.sgh.ru" icq="203828395" donate="WebMoney - R256859050930, Z213717900957" />
 </info>
  <author nickname="Дамир" fullname="Каштанов Дмитрий Михайлович" status="Автор" email="" www="" icq="746-210" donate="" />
 </info>

 <patchdata firmware="D880XEHG2" >
  <changes>
   <nord offset="0x83EA80" from="5D000000000000000000000000000000" to="1C0000000000000054D8902100000000" />
   <nord offset="0x190C004" from="8CB9FFFF" to="61E19021" />
   <nord offset="0x190C464" from="FFFFFFFF" to="35E59021" />
   <nord offset="0x190B93C" from="FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF" to="92E89021A8E790213CE9902190E990214EEA9021E6EA9021D0EB9021E2EC902150EC9021CEED9021" />
   <nord offset="0xDF56E4" from="00208349C0430880" to="0049084709DC9021" />
   <nord offset="0xEAA97C" from="0024007800280BD0" to="004C204705DA9021" />
   <nord offset="0x1B7AF4" from="03990CF7ECEA7D21" to="004908472DDA9021" />
   <nord offset="0x12CE24C" from="F1B594B0A3498220" to="004D28474BDA9021" />
   <nord offset="0x190D814" from="[encoded data, 12336 characters]" to="[encoded data, 12336 characters]" />

  </changes>

 </patchdata>

</patch>
