<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.5">
 <info title="Батарейка на 16 делений" id="022E74AF" group="Интерфейс" version="1.0">
  <description short="Теперь индикатор батареи имеет 16 делений вместо 3-х для более точного отображения оставшегося заряда.\n\nИспользуется другой алгоритм вычисления периодов оставшегося заряда, соответствующих каждому из делений батареи, что позволяет получить точную картинку, отвечающую нелинейному графику падения напряжения для Li-ion 800 mAh батарей, используемых в Sgh-e200 (огромное спасибо, rost751). C d500, x700 etc... нет ничего общего в этом плане ;)\n\nАнимация зарядки так же использует новые графические ресурсы, которые являются частью базового комплекта. Т.е. анимация в режиме отображения оставшегося заряда и анимация зарядки, будут соответствовать единой графбатарее :)\n" />
  <author nickname="dimastyj" fullname="Dmitry Shitov" status="Автор" email="tmbwolf@sgh.ru" www="" icq="966788" donate="WebMoney: Z140052244575, R401821988717" />
  <author nickname="Freeman" fullname="Губский Роман Алексеевич" status="Автор" email="freeman_fa@mail.ru" www="" icq="287343692" donate="" />
  <author nickname="SerDemon" fullname="Сергиев Дмитрий Максимович" status="Портировал" email="" www="" icq="265026759" donate="" />
 </info>

 <patchdata firmware="E830XEGG1" >
  <changes>
   <nord offset="0x15C034" from="4459" to="0047" />
   <nord offset="0x15C0B4" from="40440130" to="D11F7C20" />
   <nord offset="0x7C1FD0" from="1F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F001F00" to="0EB4264B1878AD08012839D0022841D00020597801293AD02149096821480FF30EEBC821411A0220A12924D90130A42921D90130A6291ED90130A8291BD90130AB2918D90130AD2915D90130B02912D90130B2290FD90130B5290CD90130BA2909D90130C02906D90130C52903D90130CA2900D901300C4B58430C4BC0180BE0681E052148430028F5D10130F3E7002D02D0F0E7064840590EBC30BD541140307CE41C30102700000E0300002AE5AC2040440130" />
   <nord offset="0xAD160A" from="9FCF9FCF9FCF9FCF9FCF" to="000004F01FE5145A0B21" />

  </changes>
  <respack title="Иконки для патча" default="yes">
   <nord offset="0xACE52A" from="[encoded data, 25024 characters]" to="[encoded data, 25024 characters]" />
  </respack>
  <resmap>
   <img offset="0xACE52A" title="Батарейка_на_информационной_полосе" width="23" height="17" count="16" bpp="16">
  </resmap>

 </patchdata>

</patch>
