<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<patch version="0.4">
 <info title="Настройка поминутного сигнала" id="56B5C985" group="Связь" version="1.1" >
  <description short="1.Переносит поминутный звук на 55-ю секунду каждой минуты разговора. Для тех кому мало 5сек.,чтобы попрощаться с собеседником и закончить разговор в патче есть опции.\n2.Позволяет изменять тип звука поминутного сигнала (см. опции)." />
  <author nickname="Stepan_V" fullname="Вавилов Степан" status="Автор" www="www.sgh.ru, forum.samsung-mobile.ru" icq="706230" />
  <author nickname="SergeyL" fullname="Ларионов Сергей Викторович" status="Автор" email="serlar@lukhovitsy.ru" www="" icq="" />
  <author nickname="mdemonv" fullname="Макеев Дмитрий Владимирович" status="Автор" email="mdemonv@gala.net" www="" icq="70581370" donate="" />
  <author nickname="zizu" fullname="Витюк Андрей Витальевич" status="Автор и идея" email="andruwa13@yandex.ru" www="www.studiofx.ucoz.ua" icq="283233986" donate="" />
  <author nickname="f2065" fullname="Евгений" status="Портировал на C5212" email="f2065@hotbox.ru" www="http://2065.nm.ru" icq="35078112" donate="WMR423659161693 WMZ353562470676 WME181595388849 Yandex-41001369386504" />
 </info>
 <patchdata firmware="C5212XEIB5" >
  <changes>
   <nord offset="0x00142EF8" from="00" to="37" req="no" />
   <nord offset="0x00142F10" from="6F" to="6E" req="no" />
   <nord offset="0x007FD2F0" from="FF" to="AB" desc="маркер наличия патча" />
  </changes>
  <options>
   <list title="Поминутный сигнал" offset="0x00142EF8" type="data" values="через 40сек=28;через 45сек=2D;через 50сек=32;через 55сек=37;через 60сек (стандартно)=00" />
   <list title="Тип сигнала" offset="0x00142F10" type="data" values="Стандартный=6F;Более громкий=6E;Вибро=7E;Короткая цикл=07;Турецкий марш=08;Птичка=09;Высок.длинная=0A;Квак=0B;Телефон=0C;Трель=0D;Птичка2=0E;Свирель=0F;Короткая1=10;Дятел=11;Высокая короткая=12;Медленная=13;SOS=14;Двойной высокий=50;Одинарный=57;Короткий перелив1=58;Короткий перелив2=59;Обратная трель=5A;Три коротких сигнала=60;Один короткий сигнал=61;2 коротких гудка=63;2 коротких обратных=64;Высокая обр.трель=70" />
  </options>
 </patchdata>
</patch>
