[HANDSET]
Count=1
0="XG622-XG655-XG633-XG688"

[LANGUAGE]
Count=3
0=English,9,409,809,c09,1009,1409,1809,1c09,2009,2409,2809,2c09,3009,3409
1=Chinese (Simplified),804,1004
2=Chinese (Traditional),404,c04

[PATH]
Lang="\Lang\"
Inf="\Inf\"

[Dummy]
FILENAME=maDummy.inf


[XG622-XG655-XG633-XG688]
GSM_FILENAME=XG6xxGSM.inf
GPRS_FILENAME=XG6xxGPRS.inf
DetectBaudRate=57600
DetectCmd="ATI"
DetectEcho="Compal"
;DialNum=*99*1,1#
DialNum=*99***1#

;Default APN
DefaultAPN="cmnet"

;UI option
ConfigAPN=1
ConfigQoS=0

;User defined format
;APNCmd is optional, use default format if empty
;APNCmd=ATE1;+CGDCONT="<APN>";+CGQREQ=1
APNCmd=AT+CGDCONT="<APN>";+CGQREQ=1
