*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
    SMAF/HV Sample
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

＜作成の手順＞

　1) SMFを作成します。HV発音チャンネル指定のメタイベントを記述してください。
       その際、データはFormat 0で保存してください。
        ( ｢SMAFHVSample.MID｣ )

  2) MA-5 AuthoringTool の [Preference] を開き、[HV] のボックスにチェックマークを
       付けます。

  3) MA-5 AuthoringTool に、必要なVoice File(.vm3、.vm5)を読み込みます。
      　( ｢SMAFHVSample.vm5｣ を、[Open Voice File...] で、読み込みます。)

　4) MA-5 AuthoringTool に、作成したSMFをImportします。
      　( ｢SMAFHVSample.MID｣ を、[Import from SMF...] で、読み込みます。)

　5) HV Extend Voice Map を開き、音色を作成します。
       ここでは、あらかじめ用意しておいた拡張音色ファイルを使用します。
        ( ｢SMAFHVSample.hvp｣ を、[Pch#][VoiceName] の行で右クリックし
          [Import from HV Extend Voice File...] で、読み込みます。)

  6) HV-Script Assign Map を開き、HV-Script を記述します。
       ここでは、あらかじめ用意しておいたHV-Scriptを使用します。
        ( ｢SMAFHVSample.hs5｣ を、[HV-Script name][HV-Script] の行で右クリックし
          [Import from Multi HV-Script File...] で、読み込みます。)

  7) 必要に応じて、VS、LEDと同期させたいチャンネルにチェックマークを入れます。
        ( VS:2ch 、LED:HVch に設定 )

　8) では、再生して正常に発音しているかを確かめましょう。

　9) 保存すれば、完成です。
　　　　( ｢SMAFHVSample.mmf｣ )
